| グラフシリーズ (ttchm2540m000) |  |
| セッションの目的: グラフシリーズの属性を設定します。 関連トピック To use an overview session To maintain records in an overview session
フィールド | 説明
シリーズ | グラフシリーズの連番
投影 | 投影連番によって、シリーズが描画される投影領域が示されます。先頭投影ラインの前の領域である先頭投影領域が、最小番号になります。 現行の投影ポイントは、[データ] メニューの投影 (ttchm3150s000) セッションで検索できます。 注意 チャートに投影領域が 1 つしかない場合は、すべてのレコードに同じ値が表示されます。
ラベル を表示 | このチェックボックスがオンの場合、 データラベルが、データポイントの隣に表示されます。 データラベルの属性は、[属性] メニューのグラフ (ttchm2120s000) セッションで設定します。
データポ イント数 | 分類別のデータポイント (測定ポイント) の数。この数は、[データ] メニューのチャートデータ (ttchm3100s000) 入力セッションで選択できます。
データポイント 配置 | 前のシリーズのデータポイントとの関係における、このグラフシリーズのデータポイントの位置 各分類に複数のデータポイントがある場合は、1 つしか選択できません。このため、Datapoint Placementフィールドは自動的に入力されます。