| ART 測定の標準トランザクション (ttaad6101m000) |  |
| セッションの目的: アプリケーション応答時間 (ART) 測定を起動する必要があるセッションおよびトランザクションタイプのリストを指定します。 関連トピック ART Parameters (ttaad6102s000)
フィールド | 説明
パッケージ | グリッドのセッションが属するパッケージのコード
セッション | セッションのモジュールコード
セッション | セッションコード。各セッションは、パッケージコード、モジュールコードおよびセッションコードの組合せにより一意に識別されます。
トランザクションタイプ | 応答時間を測定する対象のトランザクションタイプ 以下の 4GL エンジンのトランザクションで ART を起動できます。
トランザクションタイプ | 説明
フォームコマンド | このコマンドは、特定のフォームコマンドをユーザが起動したときに、それらの実行時間を測定します。before.choice (使用可能な場合) の開始から、フォームコマンド関数の終了までの時間が測定されます。Session/Functionフィールドでフォームコマンド (ttadv3518m000) セッションにズームして、特定のフォームコマンドに対する ART を起動できます。
レコード読取 | たとえば概要セッションのグリッドが最新の情報に更新されたときにセッションを開始すると、4GL エンジンはセッションメインテーブルからレコードセットを読み取ります。この時間は、オプションが起動されたときに測定されます。
レコード更新 | ユーザがレコードの更新を終了した場合、更新をチェックして、レコードをデータベースに書き込む必要があります。この時間は、すべてのレコードを一緒にして測定されます。レコード数は測定値として ARM に渡されます。
レコード挿入 | ユーザがレコードの挿入を終了した場合、更新をチェックして、レコードをデータベースに書き込む必要があります。この時間は、すべてのレコードを一緒にして測定されます。レコード数は測定値として ARM に渡されます。
レコード削除 | ユーザがレコードを削除する場合、そのレコードはデータベースから削除されなければなりません。この時間は、すべてのレコードを一緒にして測定されます。レコード数は測定値として ARM に渡されます。
セッション/関数 | ART が起動されるフォームコマンド。フォームコマンド (ttadv3518m000) セッションにズームして、フォームコマンドを選択できます。