| メッセージログ (ttcmf1500m000) |  |
| セッションの目的: 処理済メッセージすべてのログとその状況を表示します。ERP LN メッセージ ID は、メッセージの一部が保存されたサブディレクトリ名に対応しているので、実際のメッセージを取得できます。外部メッセージには、外部 ID に加えて ERP LN メッセージ ID も割り当てられています。 タイムスタンプ、ERP LN ID、または外部 ID をもとにメッセージをソートできます。特定メニューには、次のオプションがあります。 メッセージの削除。メッセージの削除 (ttcmf1200m000) セッションを表示します。 以下の手順でメッセージログのメッセージを表示します。 メッセージをダブルクリックしてメッセージログ詳細 (ttcmf1500s000) セッションを開始すると、メッセージの詳細が表示されます。メッセージログ詳細 (ttcmf1500s000) セッションには、[ID] タグと [配信] タグ用のタブがあり、これらは 2 つのフォームタブ上に表示されます。 メッセージログ詳細 (ttcmf1500s000) セッションで [受信者の表示] をクリックすると、受信者のリストを表示できます。 メッセージログ詳細 (ttcmf1500s000) セッションで [添付] をクリックすると、添付のリストを表示できます。[特定] で [添付の編集/表示] を選択すると、1 つの添付物の詳細が表示されます。 範囲を指定してメッセージを完全にシリアライズされた XML 形式で出力することができます。
フィールド | 説明
Infor ERP メッセージ ID | ERP LN におけるメッセージの固有メッセージ ID を表示します。ERP LN メッセージ ID は、シリアライズされたメッセージ構成要素が保存されているディレクトリの名前と同じです。このメッセージ ID は最長 40 文字の文字列です。最初の 10 文字は、UTC の日付と時刻 (1970 年 1 月 1 日からの秒数を文字列に変換したもの) で、後に ｢.｣ が続きます。次の 5 文字は、bshell pid (mod 99999) で、後に ｢.｣ が続きます。次の 3 文字は、bshell process ID (mod 999) で、後に ｢.｣ が続きます。次の 3 文字は複数トランザクションを毎秒処理する場合のカウンタ (最大 999) で、後に ｢.｣ が続きます。末尾の文字列はマシンのホスト名の先頭の数文字です。
アプリケーション名 | メッセージを送信、または処理したアプリケーションの ERP LN セッション名を表示します。
サービス名 | Services (ttcmf0130m000) セッションからサービス名を表示します。[アプリケーション名] に表示されるアプリケーションで、どの E メッセージコネクタサービスを扱うかが決まります。
外部/オリジナル ID | 外部システムのメッセージの固有メッセージ ID を表示します。これはメッセージが外部システムから発信された場合のみ表示されます。
タイムスタンプ | E メッセージコネクタが最初にメッセージを取得した日付と時刻 (UTC) を表示します。
状況 | コネクタの観点からみたメッセージの現在の状況を表示します。