| プロバイダパラメータ (ttcmf0120m000) |  |
| セッションの目的: 特定のコネクタの起動パラメータ値を指定します。 セッションが開始されると、E メッセージコネクタはService Providers (ttcmf0110m000) セッションの4GL Connectorフィールドの値を使用して自動的にプロバイダパラメータを入力します。新しいパラメータを追加することはできませんが、既存のパラメータ値を変更することはできます。 ERP LN はService Providers (ttcmf0110m000) セッションで選択したコネクタの情報を入力します。変更できるフィールドは、Parameter Valueのみです。 パラメータ値を変更するには、次のステップを実行します。 このセッションを表示するには、Service Providers (ttcmf0110m000) セッションを開始し、特定メニューでProvider Parametersをクリックします。 パラメータを実行する順序番号を入力してから、パラメータの記述を入力します。 Parameter Valueフィールドに新しいパラメータを入力します。 注意 Service Providers (ttcmf0110m000) セッションから呼び出すことができるのは、Provider Parameters (ttcmf0120m000) セッションのみです。
フィールド | 説明
プロバイダ | サービスプロバイダの名前
プロバイダ | サービスプロバイダの記述を表示します。
順序番号 | パラメータの順序を表示します。
パラメータ記述 | パラメータの記述を表示します。
パラメータ値 | 特定のパラメータに関連している値を入力します。