| デバイス状況の変更 (ttaad3240m000) |  |
| セッションの目的: プリンタのデバイスの状況を変更します。たとえば、プリンタの設置場所を変更する場合に、一時的にプリンタを使用不能にすることができます。 特定メニューのオプションを使用して、プリンタを使用不能または使用可能にします。つまり、状況をそれぞれDownまたはUpに変更できます。 デバイスの状況がDownでも、出力ジョブをこのプリンタに送ることはできます。出力ジョブはキューに加えられ、状況がUpに戻った時点で出力されます。 注意 状況は、デバイスタイプ プリンタ (プリンタデーモンが管理する Unix プリンタ) のデバイスについてのみ変更できます。 このセッションをズームで開始した場合、レコードの検索と選択のみ実行可能です。 関連トピック デバイス管理メンテナンス手順 デバイス管理 To use an overview session
フィールド | 説明
デバイス | プリンタのデバイスコード
記述 | デバイスの記述または名前
出力ジョブの状況 | デバイスの現在の状況 以下の状況を使用できます。 動作可能: プリンタは、デバイスキューにあるジョブを出力します。 処理中: プリンタは現在出力中です。 停止: プリンタはデバイスキューにあるジョブを出力しません。新しい出力ジョブはデバイスキューに追加されます。
デバイス 状況変更 | 変更後のデバイスの状況 以下のオプションがあります。 起動: デバイスの状況を起動に変更します。プリンタは、キューのジョブを出力できる状態になります。 停止: デバイスの状況を停止に変更します。プリンタはキューにあるジョブを出力しません。デバイスキューには、新規の出力ジョブが加えられます。