| ログテーブル(バッチレベル) (daxch0508s000) |  |
| セッションの目的: バッチレベルでの交換処理の結果を含むログテーブルを表示します。 関連トピック To use a details session その他のビジネスオブジェクトの概要 交換モジュールでの監査の使用法
フィールド | 説明
交換のタイプ | 交換処理のタイプを指定します。
交換スキーム | 交換スキームのコードを指定します。
交換スキーム | 交換スキームの記述
実行番号 | エクスポート実行またはインポート実行の実行番号を指定します。 ログを目的として、特定のType of Exchangeの各新規実行に一意な番号が取得されます。
試行番号 | 試行番号を指定します。 1 回の実行につき試行を複数回行う場合に、この順序番号を使用して識別します。試行番号は、ログ目的で必須です。 エクスポートまたはインポートを次のオプションの 1 つを使用して実行すると、試行番号が新規作成されます。 Restart previous run Reprocess rejected rec's Continue interrupted run
バッチ | バッチのコードを指定します。
バッチ順序番号 | 交換処理でのバッチの順序番号 バッチは順序番号の順に処理されます。順序番号が同一のバッチは、アルファベット順に処理されます。
処理タイプ | 交換処理のタイプを指定します。 指定可能な値 指定可能な値 を参照してください。
コントロールタイプ | Control Typeは、エクスポートまたはインポートが実行された時点の交換スキームによって決まります。 指定可能な値 指定可能な値 を参照してください。
ユーザ名 | エクスポートまたはインポートを実行したユーザの名前を指定します。
処理会社 | 交換処理に携わる ERP LN 会社の番号を指定します。 エクスポート処理中に、データをエクスポートする ERP LN 会社が示されます。インポート処理中に、データを受け取る ERP LN 会社が示されます。
バッチ開始日 | バッチが開始された時点の現行システムの日時を、標準時間 (UTC) に従って指定します。
バッチ終了日 | 標準時間 (UTC) に従って、バッチが終了した時点の現行システムの日時を指定します。
最新の完了バッチ行 | インポートまたはエクスポート処理中に完了した、バッチの最終テーブル関係を指定します。
完了トランザクション番号の最高値 | 監査にもとづいたインポート中に、インポートされた最終トランザクションの番号を指定します。
監査開始日 | 標準時間 (UTC) に従って、エクスポート中の監査範囲の開始日時を指定します。 注意 指定した監査範囲内のデータベーストランザクションのみがエクスポートされます。
監査終了日 | 標準時間 (UTC) に従って、エクスポート中の監査範囲の終了日時を指定します。 注意 指定した監査範囲内のデータベーストランザクションのみがエクスポートされます。
交換リンク | 交換リンクのコードを指定します。
ソースシステム | ソースシステムを指定します。 注意 交換リンクが使用される場合、標準インポートでの交換中にのみログが記録されます。
ソース実行 | ソース実行の番号を指定します。 注意 交換リンクが使用される場合、標準インポートでの交換中にのみログが記録されます。
ソース試行 | ソース試行の番号を指定します。 注意 交換リンクが使用される場合、標準インポートでの交換中にのみログが記録されます。
使用取得予約 | このチェックボックスがオンの場合、 標準エクスポート中に取得予約が使用されます。対象システムがデータをインポートしようとしていることを、ソースシステムに通知するものです。 これは、データのソースを追跡する場合に必要です。たとえば、1 つの対象で複数のソースが使用される場合です。
コントロール | このチェックボックスがオンの場合、 ASCII ファイルで文字を使用して、ASCII ファイルフィールドを区切ります。
コントロール | ASCII ファイルフィールドを区切るため、ASCII ファイルで使用する文字を指定します。
囲み文字 | ASCII ファイルで文字を囲むために使用する文字を指定します。
圧縮ファイル | このチェックボックスがオンの場合、交換処理中に ASCII ファイルが圧縮されます。 ASCII ファイルは、作成後に圧縮されてから、対象システムにエクスポートされます。インポートされた後、対象システムで解凍されます。