| グラフシリーズ (ttchm2140s000) |  |
| セッションの目的: シリーズの属性を設定します。シリーズとは、線、複数の記号、バー、またはそれらの組合せにより、グラフィカルにリンクされた複数のデータポイントのことです。 グラフの構成要素、つまりバー、線、記号、またはこれらの組合せは、選択できます。2 番目から 5 番目までのフォームを使用して、構成要素を選択したり関連属性を定義します。 これらの属性によって、チャートがどのように表示されるかが決定されます。1 つのチャートには複数のグラフが含まれることがあるため、グラフは各シリーズごとに設定する必要があります。このセッションでは、レコードを 25 個まで作成できます。作成したレコードのうち実際に使用されるレコードの数は、Chart Data (ttchm3100s000) セッションのデータシリーズの数によって決まります。 Hilo マークコマンドを使用して、特定のデータポイントをマークします。
フィールド | 説明
シリアル番号 | グラフシリーズの連番
投影 | 投影の連番。この番号によって、シリーズが描画される投影領域が示されます。チャートに投影領域が 1 つしかない場合は、すべてのレコードに同じ値が表示されます。先頭投影ラインの前の領域である先頭投影領域が、最小番号になります。 現行の投影ポイントは、[データ] メニューの投影 (ttchm3150s000) セッションで検索できます。
ラベルを表示 | このチェックボックスがオンの場合、データポイントの名前または値が表示されます。他のデータラベル属性は、チャートマネージャの[属性] メニューのグラフ (ttchm2120s000) セッションで定義します。
データポイント数 | 分類別のデータポイント (測定ポイント) 数。分類別のデータポイントが複数ある場合は 1 つしか選択できないため、Datapoint Placementフィールドは自動的に入力されます。
データポイント配置 | 前のシリーズのデータポイントとの関係における、このシリーズのデータポイントの位置 注意 各分類に複数のデータポイントがある場合は、通常の描画で表示されます。複数の異なるグラフのデータポイントを追加することは、どのデータポイントを追加する必要があるのか明確でないため、有益ではありません。
記号
タイプ | 記号の形
色 | 記号の色
サイズ | 記号の寸法
領域
塗り潰し領域 | 分類軸から線までの領域に使用されるパターン
色 | 入力領域の色
線色 | 領域の線の色
バー
タイプ | バーのタイプ
色 | バーの色
塗り潰しパターン | バーの塗り潰しに使用されるパターン
線色 | 棒線の色
線
タイプ | グラフの線のタイプ
色 | 線の色
スタイル | 線のスタイル。曲線については、チャートマネージャでは常に実線が使用されます。
幅 | 線の太さ。1 から 9 までの値を入力します。 注意 3 次元グラフにおける線の太さは、[属性] メニューのグラフ (ttchm2120s000) セッションで定義します。