| サービスプロバイダ (ttcmf0110m000) |  |
| セッションの目的: 各コネクタを指定のプロバイダにリンクさせます。[4GL コネクタ] フィールドに入力する値は、セッション (ttadv2500m000) セッションに存在するものでなければなりません。 [特定] メニューには以下のオプションがあります。 プロバイダパラメータ (Ctrl+Shift+P) [プロバイダパラメータ (ttcmf0120m000)] セッションが表示されます。これを使用して、プロバイダのパラメータをメンテナンスできます。 以下の手順で新しいサービスプロバイダを入力します。 新しいサービスプロバイダの名前と記述を入力します。 プロバイダに関連付けられている ERP LN 4GL コネクタプロセスのセッション名を入力します。
フィールド | 説明
プロバイダ | サービスプロバイダの名前を入力します。
記述 | サービスプロバイダの記述を入力します。
4GL コネクタ | プロバイダに関連付けられている ERP LN 4GL コネクタプロセスのセッション名を入力します。右矢印をクリックすると、セッション (ttadv2506s000) セッションを表示できます。