| BMS マスクデータ (ttadv4188m000) |  |
| セッションの目的: 同報通信メッセージシステム (BMS) マスクをメンテナンスします。マスクは (4GL 関数 bms.send による) バケットメッセージの送信時に使用されます。指定したセッションまたはオブジェクトが開始されるのは、次のような場合です。 プロセスが所定のマスクを使用して (同じ bshell 内の全プロセスに) バケットメッセージを送信する場合 このマスクがオンになっているプロセスがない場合 変更を有効にするには、変換コマンドを使用してこれらのデータをランタイムに変換します。この情報は、$BSE/lib/bms_mask ファイル内に保存されます。 $BSE/lib/bms_mask ファイルには <マスク>:<プロセス>:<y/n>:[ブート] という構文の行が記述されます。 関連トピック To use an overview session To maintain records in an overview session
フィールド | 説明
マスク | マスクによって、開始するプロセスが識別されます。 指定したプロセスまたはセッションが開始されるのは、次の場合です。 このマスクを使用してバケットメッセージが送信された場合 このマスクがオンになっているプロセスがない場合
セッション/オブジェクト | 開始するセッション、オブジェクトまたはプロセス
マスク 自動追加 | このチェックボックスがオンの場合、マスクが自動的にプロセスに追加されます。
ブート | このチェックボックスがオンの場合、(bshell が起動されている場合は) 指定されたプロセスが他のどのプロセスよりも先に開始されます。