| ログのパラメータ (ttaad4153m000) |  |
| セッションの目的: データベースロックおよび共有メモリ使用に関するログのパラメータを定義します。 注意 パラメータを変更できるのは、マスタアプリケーションサーバ (MAS) にログオンしている場合だけです。MAS はSystems (ttaad0550m000) セッションで登録します。 共有メモリのログについては、bshell でのオブジェクト使用に関するログを記録するタイムフレームを定義できます。データベースロックについては、しきい値およびタイムフレームを指定できます。 ログのパラメータを指定した後、Convert to Runtimeをクリックします。Convert to Runtimeコマンドは、マスタアプリケーションサーバ上でしか実行できません。 詳細については、フィールドおよびフォームコマンドのヘルプを参照してください。 関連トピック ロックグラフの HTML 出力の生成 (ttstplocklog ) 共有メモリオブジェクト計測 (ttaad4152m000) 共有メモリオブジェクト計測の出力 (ttaad4452m000) 共有メモリデータ (ttaad4156m000) 共有メモリデータの出力 (ttaad4456m000) 取得済共有メモリ (ttaad4155m000)
フィールド | 説明
ロック
上限 [ms] | データベースのロック処理のログのしきい値 (ミリ秒単位) 指定したしきい値よりも短時間のロック処理は、ログファイルに書き出されません。 例: `10`。10 ミリ秒以上継続するロック処理のみ、ログファイルに書き出されます。
ファイル名 | ロック統計が保存されるログファイルのパスおよび名前 例: `${BSE_TMP}/log_locking.$$` 実行時に `$$` 拡張子は数値で置き換えられます。例: ログ処理では `log_locking.1048612` というファイルが生成されます。
開始 | データベースロックが行われるタイムフレームを定義します。 タイムフレームを定義しないと、ログが実行されません。
終了 | データベースロックが行われるタイムフレームを定義します。 タイムフレームを定義しないと、ログが実行されません。
共有メモリ
開始 | 共有メモリのログが記録されるタイムフレームを定義します。 タイムフレームを定義しないと、ログが実行されません。
終了 | 共有メモリのログが記録されるタイムフレームを定義します。 タイムフレームを定義しないと、ログが実行されません。
コマンド | 説明
変換 | 入力されたデータを `$BSE/lib/defaults/logging` ファイルに保存します。日付/時間範囲は、標準時間フォーマットで保存されます。 以下の行は `logging` ファイルの内容の例を示しています。
    log_locking_threshold:0
    log_locking_logfile:${BSE_TMP}/log_locking.$$
    log_locking_start:1194220740
    log_locking_end:1194343140
    log_shm_start:1200956400
    log_shm_end:1201006920
Convert to Runtimeコマンドは、マスタアプリケーションサーバ (MAS) として定義されたホスト上でしか実行できません。ホストが MAS でない場合は、すべての選択フィールドおよびConvert to Runtimeコマンドが無効になります。
掃除 | 現在保存されている共有メモリ計測データを削除します。