| テーブル共有例外 (tltsm2100m000) |  |
| セッションの目的: テーブルセットで確認された問題の概要を理解します。 例外のタイプ 次のタイプの例外が発生する場合があります。 Error 例外はMandatoryモードの参照が原因です。 Warning 例外はMandatory unless empty、またはNon Mandatoryモードの参照が原因です。 解決策 次のいずれかの方法で、特定された例外に対処することができます。 Accept 例外を受け入れると、例外の状況がAcceptedになります。この例外がテーブル共有セットを有効化する上で妨げになることはなくなります。この操作は、たとえばこの参照を使用する機能を使用しないことを決定した場合に実行できます。 Correct 例外を修正すると、ERP LN は例外の原因となった参照テーブルをテーブルセットに追加し、リストから例外を削除します。 テーブルセットの特定のテーブルにより直接的、または間接的に生じたすべての例外を受け入れるには、そのテーブルを選択してAccept Allをクリックします。 テーブルセットの特定のテーブルにより直接的、または間接的に生じたすべての例外を修正するには、そのテーブルを選択してCorrect Allをクリックします。 受入れ済の例外をActualに復元するには、例外を選択して特定メニューのActualizeをクリックします。 関連トピック テーブルセットを作成するには
フィールド | 説明
テーブル共有セット | 提案されるテーブル共有構成 テーブル共有セットにはテーブルセットの集まりが含まれます。テーブル共有セットは、各テーブルセットごとに正確に、どの論理会社とどの物理会社をリンクするかを定義します。
テーブル共有セット | テーブル共有セットの記述
検証済 | このチェックボックスがオンの場合、テーブル共有セット (現在の構成にある) はVerify Shared Logical Tablesコマンドを使用して検証されました。
有効 | このチェックボックスがオンの場合、テーブル共有セットは有効化されています。
論理会社 | テーブルセットが対象とする論理会社
テーブルセットのプロパティ
テーブルセット | テーブル共有で考慮されるテーブルのセット。テーブル共有モデラツールを使用して、これらのテーブル、およびこれらのテーブルだけが共有される場合に発生する現象をシミュレートすることができます。 次の 2 種類のテーブルセットがあります。 特定の機能要件、たとえば一括購入などに対応する小テーブルセット。このテーブルセットを使用して、テーブル参照が原因で共有すべき他のテーブルがないかどうかを見出せます。 機能上の理由のために共有するテーブルだけではなく、技術上の理由から共有する他のすべてのテーブルを含む拡張テーブルセット。このテーブルセットを使用して、テーブルセットの完全性を検証することができます。また、このテーブルセットを使用して、実際のテーブルのリンクを実行することもできます
テーブルセット | テーブルセットの記述
検証済 | このチェックボックスがオンの場合、テーブルセット (現在の構成にある) はVerify Shared Logical Tablesコマンドを使用して検証されました。
有効 | このチェックボックスがオンの場合、テーブルセットは有効化されたテーブル共有セットの一部です。 Table Sharing Parameters (tltsm0100m000) セッションのAllow changes in Actual Table Set Dataチェックボックスがオンの場合、テーブルセットの構成の変更は許可されます。
選択タイプ | テーブルセットの調査済レコードのタイプ (Table、またはModule)
選択タイプ | テーブルセットの調査済レコードのパッケージコード
選択タイプ | テーブルセットの調査済レコードのモジュールコード
選択タイプ | テーブルセットの調査済レコード
テーブル共有のプロパティ
マスタテーブル | 参照元テーブルのパッケージコード
マスタテーブル | 参照元テーブルのモジュールコード
マスタテーブル | 別のテーブルを参照するフィールドを持つテーブル 例 品目 – 一般テーブルのいずれかのフィールドが生産国 (coor) フィールドになります。このフィールドには、国コードを指定できます (空にしておくこともできます)。ERP LN では国コードは国テーブルに保存されます。この接続を制御するため、品目 - 一般テーブルの生産国テーブルフィールドには、国テーブルへの参照が設定されています。 品目 – 一般は ｢参照元のテーブル｣ で、国は ｢参照テーブル｣ です。
マスタテーブル | 参照元テーブルの名前
参照元フィールド | 参照を持つテーブルフィールド
参照元フィールド | フィールドの記述
テーブルセット中 | このチェックボックスでは、マスタテーブルが、Table Setに表示されているテーブルセットに属するかどうかを指定します。
VRC | 参照元テーブルの VRC
VRC | 参照元テーブルの VRC
VRC | 参照元テーブルの VRC
親テーブル | 参照テーブルのパッケージコード
親テーブル | 参照テーブルのモジュールコード
親テーブル | 参照テーブルのコード
親テーブル | 参照テーブルの記述
VRC | 参照テーブルの VRC
VRC | 参照テーブルの VRC
VRC | 参照テーブルの VRC
参照のプロパティ
参照モード | 参照によってテーブルフィールドの内容を制限する方法 参照は、次の参照モードのいずれかに設定できます。 Mandatory フィールドには、参照テーブルに存在するコードを入力する必要があります。 Mandatory unless empty フィールドは空にすることができます。空でない場合には、参照テーブルに存在するコードを入力する必要があります。 Not mandatory フィールドには、参照テーブルに存在しないコードを入力することができます。参照は、問合せを迅速に処理するためにのみ役立ちます。
参照タイプ | 参照を定義する手段 Hard 参照タイプがHardである場合、参照はテーブル定義に定義されます。この参照タイプが最も一般的です。 Soft 参照タイプがSoftである場合、参照はテーブル定義には定義されず、プログラムスクリプトまたはダイナミックリンクライブラリ (dll) にプログラムされます。
プログラムスクリプト | ソフト参照を含むプログラムスクリプトのパッケージコード
プログラムスクリプト | ソフト参照を含むプログラムスクリプトのモジュールコード
プログラムスクリプト | ソフト参照を含むプログラムスクリプトのコード
プログラムスクリプト | プログラムスクリプトの記述
VRC | ソフト参照を含むプログラムスクリプトの VRC
VRC | ソフト参照を含むプログラムスクリプトの VRC
VRC | ソフト参照を含むプログラムスクリプトの VRC
例外のプロパティ
例外の発生元 | 例外の発生元
メッセージ | 例外メッセージ
例外のタイプ | 例外のタイプにはError、またはWarningがあります。 これらの値には次の理由があります。 Error 例外はMandatoryモードの参照が原因です。 Warning 例外はMandatory unless empty、またはNon Mandatoryモードの参照が原因です。
重要性 | 例外の重要性を示します。
例外の状況 | 例外の状況により、例外の影響が決まります。 次の状況が発生する場合があります。 Actual 例外はまだ解決されていません。状況がActualの例外がある限り、関連するテーブル共有セットは有効化できません。 Accepted この例外がテーブル共有セットを有効化する上で妨げになることはなくなります。 有効な例外をAcceptedに変更するには、例外を選択して特定メニューのAcceptをクリックします。 受入れ済の例外をActualに復元するには、例外を選択して特定メニューのActualizeをクリックします。
コマンド | 説明
全てを受け入れ | 選択した例外と間接的に引き起こされたすべての例外をAcceptedに設定します。
受入 | 選択した例外をAcceptedに設定します。
全てを修正 | 選択した例外と間接的に引き起こされたすべての例外のうち、状況がActualの例外をすべて削除し、例外の原因となったテーブルセットに対応するテーブルを追加します。状況がAcceptedの例外は削除されません。
修正 | 選択した例外を削除し、例外の原因となったテーブルセットに対応するテーブルを追加します。状況がAcceptedの例外は削除されません。
関係ツリーを表示 | 選択したテーブルの参照のグラフィカルビューを表示します。
Verify Shared Logical Tables | 状況がActualのすべての例外を削除し、検証処理を繰り返します。例外のリストが更新されます。
有効化 | 選択した例外の状況をActualに変更します。
Where-Used Parent | 特定の参照テーブルを参照するために例外の原因となったすべての参照元テーブルを表示します。
関係ツリーを表示(全て) | 例外の原因となったすべての参照のグラフィカルビューを表示します。