| パッチヘッダ別パッケージ (ttpmc1107m000) |  |
| セッションの目的: パッチヘッダ別パッケージをメンテナンスします。 このセッションは、パッチヘッダ (ttpmc1106m000) セッションから開始できます。 関連トピック PMC の紹介 PMC の概要 PMC 配布側の手順
フィールド | 説明
基準 VRC | PMC において、一意の方法で製品を識別する手段。配布側の更新版には、基準 VRC 識別子が用意されています。基準 VRC には、関連のマスタ製品をインストールする物理 VRC のコードを含められますが (B61_a など)、物理 VRC に関連しないコードにすることもできます (7.6_a_tt など)。受取側では、更新 VRC はすべて基準 VRC 識別子にリンクしています。インストール処理で、更新版の基準 VRC 識別子が更新 VRC の基準 VRC 識別子と一致するかどうかが検査されます。一致しない場合は、その更新 VRC に更新をインストールできません。
パッチコード | 基準 VRC のソリューションを表す一意の ID
パッケージ | パッケージコード
派生元の基準 VRC | このフィールドで、派生製品の基準 VRC と関連する親製品との関係を定義できます。この関係は、機能パックのインストール時に更新 VRC を受取側に作成および派生させる場合に使用します。派生製品の機能パックを作成する際に基準となる基準 VRC との関係は、必ず定義する必要があります。 例: 次の製品が利用できるとします。 パッケージ p1、p2、および p3 を持つ標準製品 PARENT PARENT から派生した派生製品 LOC1。パッケージ p1 と p2 が変更されている。LOC1 のパッケージ p3 は変更されない。LOC1 には新パッケージの p4 が導入されている LOC1 から派生した派生製品 LOC2。パッケージ p1、p2、p3、および p4 が変更されている。LOC2 のパッケージ p3 は変更されている 2 つの機能パックが利用できます。このシナリオでは、派生元の基準 VRC を次のように入力する必要があります。
製品 | Feature pack | パッケージ | 基準 VRC | 派生元の基準 VRC
--- | --- | --- | --- | ---
PARENT | 1 | p1 | B61_a1 |
PARENT | 1 | p2 | B61_a1 |
PARENT | 1 | p3 | B61_a1 |
PARENT | 2 | p1 | B61_a2 |
PARENT | 2 | p2 | B61_a2 |
PARENT | 2 | p3 | B61_a2 |
LOC1 | 1 | p1 | B61L_a1_loc1 | B61_a1
LOC1 | 1 | p2 | B61L_a1_loc1 | B61_a1
LOC1 | 1 | p4 | B61L_a1_loc1 |
LOC1 | 2 | p1 | B61L_a2_loc1 | B61_a2
LOC1 | 2 | p2 | B61L_a2_loc1 | B61_a2
LOC1 | 2 | p4 | B61L_a2_loc1 |
LOC2 | 1 | p1 | B61L_a1_loc2 | B61L_a1_loc1
LOC2 | 1 | p2 | B61L_a1_loc2 | B61L_a1_loc1
LOC2 | 1 | p3 | B61L_a1_loc2 | B61_a1
LOC2 | 1 | p4 | B61L_a1_loc2 | B61L_a1_loc1
LOC2 | 2 | p1 | B61L_a2_loc2 | B61L_a2_loc1
LOC2 | 2 | p2 | B61L_a2_loc2 | B61L_a2_loc1
LOC2 | 2 | p3 | B61L_a2_loc2 | B61_a2
LOC2 | 2 | p4 | B61L_a2_loc2 | B61L_a2_loc1