| サービス別アドレスタイプ (ttcmf0140m000) |  |
| セッションの目的: アドレスタイプとサービスのアドレスタイプ間のリンクを設定します。このタイプのサービスのメッセージをユーザがプレビュー表示できるようにするかどうかも設定できます。 以下の手順で新しいアドレスタイプを入力します。 アドレスタイプと記述を入力します。 メッセージ転送が完了する前にユーザが変更を実行できるようにしたい場合は、[UI が必要] チェックボックスをオンにします。 サービス名を入力します。各サービスに複数のアドレスタイプを設定できます。この場合、同じサービスが複数回このリストに表示されます。
フィールド | 説明
アドレスタイプ | SMTP、FAX、Telex、SITA、または SMS などの有効な E メッセージコネクタアドレスタイプを入力します。有効なアドレスタイプについては、バージョン 0a のドメイン ttcmf.type を参照してください。
UI が必要 | このチェックボックスがオンの場合、ユーザはメッセージ転送が終了する前にさらにやり取りできます。たとえば、ユーザは Outlook コネクタを使用してやり取りできます。
解決能力 | このチェックボックスがオンの場合、名前およびアドレスタイプを指定すると、[サービス名] に表示されるサービスでアドレスを解決できます。現在、Outlook コネクタのみがこの機能をサポートしています。
サービス名 | サービスは、Services (ttcmf0130m000) セッションから入力します。右矢印をクリックすると、有効なサービスリストが表示されます。各サービスに複数のアドレスタイプを設定することもできます。
サービス名 | サービスの記述
用紙タイプ | 用紙タイプを選択します。