| Windows プリンタデバイス |  |
| Enterprise Server では、以下の Windows プリンタデバイスタイプを定義できます。 Windows プリンタ Windows サーバプリンタ どちらのデバイスタイプも、Windows 出力サービスとドライバを使用します。この場合、以下のようにさまざまな利点があります。 Windows 出力サービスには、多種多様なプリンタデバイス用の API の共通セットが備わっています。Windows プリンタドライバは、ほとんどすべてのプリンタタイプに対応しています。 Infor は、ERP LN ソフトウェアを使用してプリンタ固有ドライバ/構成ファイルを配布する必要がありません。 ERP LN からのバーコード出力は、Windows プリンタの場合、広くサポートされています。 Windows プリンタを使用して、同じレポート (Unicode 出力) に各種のキャラクタセットを出力できます。 Windows API は、完全に BIDI (双方向) 対応です。 Windows がサポートするプリンタはいずれも、BIDI レポートを出力できます。 Windows は、論理から表示順序への変換およびミラーリングを管理します。 Windows のフォントを使用して、ヘブライ文字およびアラビア文字を表示できます。 Windows プリンタ このデバイスタイプは、WebTop と WorkTop のどちらからもローカル出力に使用されます。｢Windows プリンタ｣ デバイスに出力するには、ユーザは、クライアント PC 上に BWPrint ソフトウェアが必要です。 重要 BWPrint をインストールするには、ユーザは PC 上に ERP LN Windows インタフェース (BW) をインストールする必要があります。BWPrint は、このインストール時に自動的にインストールされます。 Windows プリンタを定義するには ｢Windows プリンタ｣ デバイスを作成するには: Device Data (ttaad3500m000) セッションを開始します。 デバイスを追加します。Device Typeフィールドで、リストから ｢Windows プリンタ｣ を選択します。 その他のデバイスプロパティを入力します。詳細については、Device Data (ttaad3100s000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。 Windows サーバプリンタ Windows サーバプリンタは、Windows ドライバにより、レポートの出力を可能にします。これにより、レポートの出力を、Unix ベースの ERP LN 環境から Windows システムへ再経路指定することができます。このことは、バッチプロセスに関連するレポートの場合に、特に影響があります。これにより、ERP LN 関連の Unix デバイスドライバの必要性が低くなります。 このデバイスタイプでは、Infor ES Reporting Serviceがインストールされている、独立した Windows プリンタサーバが必要です。 ユーザは、自分のクライアント PC 上に BWPrint ソフトウェアがなくてもかまいません。 Windows サーバプリンタを定義するには 手順 1. プリンタサーバを設定する プリンタサーバに Infor ES Reporting Serviceをインストールします。インストール時に、Infor ES Reporting Serviceにポート番号を割り当てる必要があります。詳細については、Overall installation Guide for Infor ERP LN Products - New installation (U9498 US) を参照してください。 手順 2. プリンタサーバをリモートシステムとして定義する 以下の手順を行います。 Systems (ttaad0550m000) セッションを開始します。 プリンタサーバを表すレコードを追加します。サービスタイプフィールドで、｢Infor ES レポートサーバ｣ を選択する必要があります。詳細は、Systems (ttaad0150s000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。 手順 3. Windows サーバプリンタを定義する 以下の手順を行います。 Device Data (ttaad3500m000) セッションを開始します。 Windows サーバプリンタを追加します。以下の点に注意します。 Device Typeフィールドで、｢Windows サーバプリンタ｣ を選択します。 Argument for Conversion Programフィールドで、以下のテキストを入力する必要があります。`server=<Systems (ttaad0150s000) セッションで定義したプリンタサーバの名前> port=<Infor ES Reporting Serviceに割り当てたポート番号>` 例: `server=cnl10050 port=7688` 詳細は、Device Data (ttaad3100s000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。 |