| デバイス管理 |  |
| 概要 ERP LN レポートは、出力ファイルやプリンタなど、さまざまなタイプのデバイスに出力できます。 このオンラインマニュアルトピックでは、デバイス管理の目的と機能について説明し、関係する手順およびセッションの概要を提供します。 このトピックには以下が含まれます。 デバイス管理の概要 デバイス管理手順 デバイス管理セッション 概要 ERP LN の最も重要なタスクの 1 つに出力の生成があります。原データが ERP LN に送り込まれ、レポート、販売請求書、給与支払小切手などに加工されます。ERP LN によって処理されたデータを出力する前に、まず会社のプリンタがオペレーティングシステムで使用できることを確かめる必要があります。 ERP LN が出力ジョブを実行する前に、出力ジョブは ${BSE_TMP} ディレクトリの作業用ファイルに保存されます。出力ジョブが出力されると、この出力ジョブはプリンタデーモンによって自動的に削除されます。出力要求の処理から作業用ファイルの削除までに要する時間は、削除遅延時間と呼ばれます。 各出力要求について、プリンタキューテーブル (ttaad320) にレコードが作成されます。この出力要求レコードは、レポートの出力時に自動的には削除されません。このため、ERP LN のデバイス管理を使用して、プリンタキューテーブルを削除する必要があります。 サポートされるデバイスおよび論理プリンタ 会社において何台かの物理プリンタが近くに位置していれば、それらをグループ化して 1 つの論理プリンタにすることができます。ERP LN のプリンタデーモンは、論理プリンタ内のプリンタの用紙タイプをチェックし、論理プリンタ内で、出力ジョブに必要な用紙タイプを持つ最初のプリンタに出力を指示します。 デバイス管理はあらゆる種類のデバイスタイプをサポートします。以下は、ERP LN における出力デバイスです。 プリンタ。UNIX 環境における物理プリンタ。出力ジョブはサーバ上の作業用ファイルに送られ、選択されたプリンタのキューに入れられます。 論理プリンタ。物理プリンタのグループ。ERP LN は、このグループ内のプリンタに出力データを送ります。 画面。出力データがモニタの表示ブラウザに表示されます。 追加ファイル。ERP LN がプロセスの出力を保管する追加ファイルです。ファイルが存在しない場合は、自動的に作成されます。 上書きファイル。ERP LN が自動更新データを保管する追加ファイルです。ファイルが存在しない場合は、自動的に作成されます。既存のファイルは上書きされます。 ダイレクト (UNIX のみ)。プリンタデーモンで出力ジョブを処理したくない場合は、このデバイスタイプを使用できます。Device Data (ttaad3100s000) 詳細セッションのDevice Queueフィールドに、出力ジョブを希望のプリンタ送るための UNIX コマンドを入力する必要があります。 Windows プリンタ。Microsoft Windows がサポートする物理プリンタ。出力ジョブはクライアントによってサーバの作業用ファイルに送られます。ERP LN の出力ツール、BWprint が開始し、選択したプリンタに出力ジョブを送ります。 権限管理システム (AMS) で、デバイスの優先順位リストをテンプレートに定義できます。会社において同じ役割を持つユーザのグループに対し、このテンプレートをリンクできます。詳細については、AMS でテンプレートを定義するにはおよびERP LN ユーザを作成するにはを参照してください。 用紙タイプと関連フォント デバイス管理を使用して、レポートを出力する用紙の用紙タイプ、フォント、およびシートサイズを定義できます。ERP LN は様々なタイプの出力を生成できますが、それぞれが特定の用紙タイプに出力されなくてはなりません。物理プリンタにセットする用紙は、特定の出力に適したものでなくてはなりません。 用紙タイプは、出力を印刷できる用紙の特徴を特定します。出力タイプごとに特定の用紙タイプを定義できます。たとえば、給与支払小切手を出力したい場合は、プリンタにセットする印刷済の小切手の特徴を定義しなくてはなりません。 デフォルトのレポート設定 レポートデフォルトは、レポートのデフォルトの用紙タイプおよびフォントを定義します。これらの値は、デバイスの選択 (ttstpsplopen ) セッションを開始したときに表示されるデバイス選択ウィンドウに表示されます。 デバイスキューデータ プリンタタイプ ｢ダイレクト｣ の要求を除くすべての出力要求は、デバイスキューに追加されます。 ERP LN はデバイスキュー内の出力ジョブの状況を使用して、以下のことを行います。 出力ジョブの再開 出力ジョブの保存 出力ジョブの表示 プリンタキューデータは、出力要求を出したユーザについての情報、要求の内容、および開始された時刻を示します。また、出力ジョブがどのデバイスに送られているか、および出力要求の状況も示します。 手順 デバイス管理モジュールには以下が含まれます。 デバイスを作成し、プリントアウトの用紙タイプやフォントを指定する手順。詳細については、デバイス管理手順を参照してください。 デバイス管理データをメンテナンスする手順。詳細は、デバイス管理メンテナンス手順を参照してください。 デバイス管理セッション デバイスの作成およびメンテナンスには、主に以下のセッションを使用します。 用紙タイプ (ttaad3110m000) 用紙タイプ別フォント (ttaad3111m000) デバイスデータ (ttaad3500m000) デバイスデータ (ttaad3100s000) 論理プリンタ (ttaad3101m000) デバイスキュー (ttaad3520m000) デバイスキュー (ttaad3120s000) ユーザ別デバイス要求の取消 (ttaad3220m000) デバイス状況の変更 (ttaad3240m000) デバイスキューの削除 (ttaad3221m000) プリンタ用紙タイプの変更 (ttaad3102m000) プリンタ用紙タイプの変更 (ttaad3103s000) 関連トピック To print a document or a report To select a print device To use the Display Browser |