| ART パラメータ (ttaad6102s000) |  |
| セッションの目的: アプリケーション応答時間 (ART) パラメータを定義します。これらのパラメータを初期化するときに、ERP LN アプリケーションの全体的な応答時間に関する情報が生成されます。 ART パラメータを使用して ERP LN アプリケーションのパフォーマンスの測定と監視を行い、問題点を見つけることができます。ART により、アプリケーションを最適な状態に調整するための情報が得られます。 ERP LN ソフトウェアでは、ART が生成するデータの処理や表示ができません。これを行うには、HP Openview や Tivoli (IBM) などのサードパーティの ARM (アプリケーション対処測定) ツールが必要です。 新規の ERP LN システムがインストールされている場合は、このセッションを使用して、ART を起動するトランザクションのタイプを示す必要があります。トランザクションは、3 つのレベルで測定できます。計測の設定グループボックスのフィールドに入力してこれらのレベルを定義します。
フィールド | 説明
システム記述 | サードパーティの ARM ツールに認識されている、ERP LN システムの名称
BSE 記述 | サードパーティ ARM ツールに認識されている、現行 ERP LN ソフトウェア環境 (BSE) の名称。このフィールドによって、インストールされている BSE の違いを区別できます。
アプリケーショントランザクション | 4GL 開発者によりセッションスクリプト、DAL、BOI および 3GL プログラムで作成されたトランザクションを測定するには、このチェックボックスをオンにします。注意: トランザクションの測定は、ARM 呼出がそのトランザクションに含まれる場合にだけ実行できます。ARM を組み込む方法の詳細については、ERP LN 6.1 Programmer's Guide (`progguide.chm` ヘルプファイル) の ｢Application Response Time Measurement (ARTM) Overview｣ を参照してください。このファイルは、BW クライアントのインストールフォルダ内にある `help` フォルダに保存されています。 注意 `progguide.chm` ヘルプファイルはダイナミックフォームエディタ (DFE) に付属します。このファイルがご使用の PC に存在しない場合は、まず ERP LN インストール CD から DFE をインストールする必要があります。
全標準トランザクション | このチェックボックスがオンの場合、すべての標準トランザクションが測定されます。これらは、特定のフォームコマンドが起動されたときに、4GL エンジンが測定するすべてのトランザクションです。
特定標準トランザクション | このチェックボックスがオンの場合、測定する標準トランザクションを選択できます。選択をクリックしてART 測定の標準トランザクション (ttaad6101m000) セッションを開始し、ここで特定トランザクションのログを管理します。