| ソフトウェア構成要素を開発するには |  |
| ソフトウェア構成要素は、開発ツール内のさまざまなツールを使用して開発します。これらの構成要素を開発するには、開発作業で共通の手順を使用して、構成要素の識別、バージョン管理の確立、チェックアウト、変更、コンパイル、実行などを行います。 構成要素は VRC で制御されます。標準構成要素は変更できないため、以下のいずれかを行います。 新しい構成要素を作成する 構成要素を VRC にコピーし、オリジナルの構成要素ではなくコピーに変更を加える 新しい構成要素に構成要素をコピーする 注意 SCM が有効の場合は、構成要素を変更する前にチェックアウトする必要があります。完了したら、構成要素をチェックインします。詳細については、ソフトウェア構成管理システム (SCM) を使用するには および SCM チェックインおよびチェックアウト手順を使用するには を参照してください。 新しい構成要素を作成する 新しい構成要素を作成するには、構成要素開発セッションにレコードを挿入します。たとえば、新しいセッションを作成するには、セッション (ttadv2500m000) セッションに新しいレコードを挿入します。 構成要素の新規作成 構成要素をコピーして変更する 構成要素をコピーして変更するには、構成要素を現行パッケージ VRC にコピーします。このプロセスでは構成要素コードをそのままにします。 構成要素を現行パッケージ VRC にコピーするには 構成要素編集セッションを開始します。 特定メニューのユーザの現行パッケージ VRC の変更をクリックします。現行パッケージ VRC が正しいパッケージと VRC に設定されていることを確認してください。 コピー元の構成要素を選択します。 特定メニューの現行 P-VRC へコピーをクリックします。 構成要素は現行パッケージ VRC にあり、編集可能です。 下図の例を参照してください。 構成要素の選択 現行 P-VRC へコピー 現行パッケージ VRC 内の構成要素 または、構成要素をパッケージ VRC 間で一括コピーできます。構成要素をパッケージ VRC 間でコピーするには、ソフトウェア構成要素の新パッケージ VRC へのコピー (ttadv6265m000) セッションを使用します。 構成要素を新しい構成要素にコピーする 開発プロセスで、新しい構成要素の作成中に構成要素を再利用したい場合があります。既存の構成要素を新しい構成要素にコピーするには、構成要素開発セッションで構成要素を複製して新しい構成要素コードを作成します。新しい構成要素はユーザの現行パッケージ VRC に作成されます。 構成要素の複製 関連トピック 開発プロセス |