| # Definición de motivos de bloqueo para QM Calidad utiliza motivos de bloqueo para comunicarse con el módulo Control de planta de Fabricación. Mediante estos motivos de bloqueo, Calidad puede bloquear determinadas acciones que pueden llevarse a cabo en las operaciones. Por este motivo, debe definir 5 motivos de bloqueo. El procedimiento siguiente garantiza que cada motivo de bloqueo corresponda al tipo correcto. Fase 1. Definir motivos de bloqueo Defina 5 motivos de bloqueo en la sesión Motivos de bloqueo (tisfc2100m000) con las características siguientes:
Motivo de bloqueo | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Uso en OM | S | S | S | S | S
Cantidad de bloqueo terminada | S | S | N | N | N
Cantidad de bloqueo rechazada | S | S | N | N | N
Cantidad de bloqueo pendiente de inspección | N | N | S | S | S
Bloqueado para finalización | S | N | N | S | N
S (Sí) indica que debe seleccionar la casilla de verificación. Fase 1. Definir bloqueos en las operaciones Utilice estos motivos de bloqueo para definir los bloqueos de las operaciones en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000). Especifique los tres primeros motivos de bloqueo en el cuadro de grupo Bloquear en operación: Inspecciones activas: motivo de bloqueo (1) Inspecciones inactivas: motivo de bloqueo (2) Inspecciones procesadas: motivo de bloqueo (3) Especifique los dos últimos motivos de bloqueo en el cuadro de grupo Bloquear finalización de operación: Inspecciones activas: motivo de bloqueo (4) Inspecciones inactivas: motivo de bloqueo (5) Temas relacionados Operaciones de bloqueo Uso de QM para operaciones de fabricación |