| # Estructura de códigos de artículo (tigrt0195m000) Utilice esta sesión para mantener o listar la estructura de código de artículo. Puede definir una estructura para cada familia, con el fin de generar códigos de artículos. ERP LN distingue una parte variable y una fija del código de artículo: La parte fija del código consta del (parte del) código de familia y (partes de) el código de clasificación, hasta cinco características. Puede indicar la parte del valor de retorno que se debe incluir en el código de artículo, especificando la primera posición y el número de caracteres (longitud). La parte variable del código evita que se generen los códigos de artículos duplicados. Si varios artículos tienen idénticas propiedades, se genera la misma parte fija del artículo. La parte variable del código de artículo sirve como número de secuencia para distinguir artículos con partes fijas idénticas. También puede elegir la longitud 0 para la parte variable del código de artículo. En ese caso, todas las posiciones del código de artículo (hasta 16) se cumplimentan con el código de familia y los códigos de características. Ejemplo Parte fija del código de artículo:
- | - | De posición | Longitud
Familia | carc | 1 | 4
Característica 1 | ARM armazón | 1 | 4
Característica 2 | ASI Asiento | 1 | 4
Característica 3 | - | - | -
Característica 4 | - | - | -
Característica 5 | - | - | -
Parte variable del código de artículo
Longitud de la parte alfanumérica del código de serie | 0
Longitud de la parte numérica del código de serie | 0
Suponga que da las respuestas siguientes a las preguntas que ha definido para las características en el ejemplo anterior:
Característica | ARM | Cuadro
Pregunta |  | Respuesta
¿De qué color? |  | rojo (ro)*
¿De qué material? |  | metal (mt)*
Característica | ASI | Asiento
Pregunta |  | Respuesta
¿De qué color? |  | amarillo (am)*
¿De qué material? |  | algodón (al)*
*) el valor de retorno que se incluirá en el código de artículo.
El código de artículo será | CARCROMTAMAL
posiciones de la 1 a la 4 del código de familia | CARC
posiciones de la 1 a la 4 de la Característica 1 (valor de retorno 'ro' y 'mt') | ROMT
posiciones de la 1 a la 4 de la Característica 2 (valor de retorno 'am' y 'al') | AMAL
Nota En el ejemplo, no se asignan posiciones a la parte del código variable. Si ha reservado, por ejemplo, dos posiciones alfanuméricas y otras dos numéricas para la parte del código variable en el ejemplo anterior, el código resultante es: CARCROMTAMALAA00. De forma predeterminada, ERP LN cumplimenta las tres primeras letras y cifras, en este caso AA (alfanumérico) y 00 (numérico). Un segundo artículo, con una parte fija CARCROMTAMAL, recibe el código de artículo CARCROMTAMALBB11. Temas relacionados Configuración de una estructura de clasificación en GRT. Clasificación de los artículos en GRT. Codificación y clasificación de los artículos en GRT. Familia El código de familia, que se refiere a una familia. Se almacena el código de artículo más reciente para cada familia. Nota Las familias se deben definir en la sesión Familias (tigrt0103m000). Descripción La descripción o nombre del código. De posición de familia La posición en el código de artículo desde el que se inserta un valor de retorno. El valor mínimo es 0 y el máximo 8. Longitud de código de familia La longitud del código que se incluye en el código de artículo. El valor mínimo es 1 y el máximo 8. 1 El código de característica que se refiere a una característica. La característica de la que se incluye el valor de retorno en el código de artículo. Nota Las características ya deben estar definidas en la sesión Características por familia (tigrt0102m000). 1 La descripción de la característica. Longitud de parte alfanumérica de código de serie El número de posiciones del código de artículo que están ocupadas por el código de secuencia alfanumérico. Longitud de parte numérica El número de posiciones del código de artículo que están ocupadas por el código de secuencia numérico. Longitud de código de característica La longitud de la característica. |