| # Acción de MBC (tiedm3120m000) Utilice esta sesión para lista las acciones definidas para un cambio de estructura masivo (MBC). Si el estatus de MBC es Nuevo, puede modificar los datos de esta sesión. Si añade un componente utilizando una acción MBC, no puede borrar ni reemplazar ese componente utilizando otra acción MBC vinculada directamente al mismo MBC. Para superar esta restricción, borre primero y añada a continuación el mismo componente utilizando el mismo MBC. El componente añadido puede tener una cantidad de estructura de ingeniería diferente del original. En ese caso, el valor del campo Cantidad en estructura de ingeniería se utiliza como cantidad absoluta, independientemente del valor del campo Replace Type. Puede realizar las acciones siguientes sobre un componente de estructura de ingeniería: Añadir Borrar Sustituir Si selecciona Sustituir, puede utilizar el campo Replace Type como operador para modificar la Cantidad en estructura de ingeniería. Si la casilla de verificación Incluir/Excluir artículo de ingeniería por acción de la sesión MBC (tiedm3110m000) está seleccionada, puede iniciar la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) del menú adecuado para definir una lista de artículos de ingeniería que se incluyan o excluyan al utilizar la acción MBC. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático MBC y designadores de referencia Número de MBC El número MBC generado por ERP LN mediante el grupo de números que ha especificado en el campo Grupo de números para MBC de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000). Estatus de MBC El estatus de la orden. Posición El número de posición MBC, que identifica la acción de MBC. Acción de MBC La acción del cambio de estructura masivo (MBC). Valores permitidos Tipo de actividad ECO Tipo de sustitución Este campo determina la forma en que se gestiona el campo Cantidad en estructura de ingeniería en la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000) si el campo Acción de MBC tiene el valor Sustituir. Incluir/Excluir artículos de ingeniería Este campo determina si los artículos que especifica en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) se excluyen o incluyen en el MBC. Si selecciona Incluir, el MBC sólo modifica los artículos-I relacionados con esta orden listados en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Nota Si selecciona Excluir pero no especifica ningún artículo, se seguirán incluyendo todos los artículos-I en el MBC. Incluir materiales agotados Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también copia los materiales agotados del componente de estructura de ingeniería que ha definido en la sesión Materiales agotados y alternativos por estructura de ingeniería (tiedm2115m000). Si ejecuta la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000) o la sesión Procesar MBC (tiedm3250m000), ERP LN copia estos materiales en la sesión Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería (tiedm2125m000). Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Incluir materiales alternativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también copia los materiales alternativos del componente de estructura de ingeniería que ha definido en la sesión Materiales agotados y alternativos por estructura de ingeniería (tiedm2115m000). Si ejecuta la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000) o la sesión Procesar MBC (tiedm3250m000), ERP LN copia estos materiales en la sesión Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería (tiedm2125m000). Temas relacionados Materiales alternativos en estructuras Acción de MBC en nivel de designador de referencia Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definir una acción MBC para añadir, reemplazar o borrar designadores de referencia. Utilice el campo Designador de referencia nuevo y/o el campo Designador de referencia anterior para especificar designadores de referencia. Temas relacionados MBC y designadores de referencia Tipo de componente anterior El tipo de artículo del componente afectado por el MBC. Componente anterior El artículo componente que desea borrar cuando lleva a cabo la acción MBC o que desea reemplazar por otro componente. Designador de referencia anterior El designador de referencia que desea borrar cuando lleva a cabo la acción MBC o que desea reemplazar por otro designador de referencia. Temas relacionados MBC y designadores de referencia Designador de referencia anterior La descripción del designador de referencia. Por ejemplo, puede ser un código que expresa la ubicación en la que debe montarse un artículo de componente. Tipo de componente nuevo El tipo de artículo del componente adicional o de sustitución. Componente nuevo El artículo componente adicional o de sustitución. Designador de referencia nuevo El designador de referencia que sustituye al componente anterior cuando lleva a cabo la acción de MBC o el designador que desea añadir. Temas relacionados MBC y designadores de referencia Designador de referencia nuevo La descripción del designador de referencia. Por ejemplo, puede ser un código que expresa la ubicación en la que debe montarse un artículo de componente. Longitud La longitud y el ancho del componente de sustitución o del componente que se añadirá a la estructura de ingeniería. Longitud La longitud del componente de sustitución o del componente que se añadirá a la estructura de ingeniería. Ancho El ancho del componente de sustitución o del componente que se añadirá a la estructura de ingeniería. Número de unidades El número de unidades que necesita el componente de sustitución. Cantidad en estructura de ingeniería La cantidad neta del componente de la estructura de ingeniería. Si ERP LN genera nuevas estructuras de ingeniería, utiliza el valor del campo actual en combinación con el campo Acción de MBC. Existen tres posibilidades: Borrar. El campo no es aplicable. Añadir. El valor de este campo se toma como valor del campo Cantidad neta de la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000). La cantidad de la estructura de ingeniería se calcula igual que para los componentes de la estructura de fabricación: Cantidad neta = ( Longitud x factor de conversión de estructura) x ( Ancho x factor de conversión de estructura) x Número de unidades/ Factor de conversión Si el componente no tiene Ancho, el valor de ( Ancho x factor de conversión de estructura) se elimina de la fórmula. Puede definir factores de conversión en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). ERP LN utiliza el factor de conversión que se aplica a las unidades del artículo o del artículo de ingeniería. El factor de conversión de estructura es el factor de conversión de la unidad base de la unidad de estructura. Este factor se obtiene en Unidad de medida de estructura. Sustituir. El campo se calcula utilizando la Cantidad neta como valor y el Replace Type como operador matemático. Si es posible, ERP LN calcula primero la Cantidad neta con la fórmula antes mencionada. Si ERP LN no puede calcular la Cantidad neta mediante la fórmula antes mencionada, ERP LN utiliza el valor del campo actual para calcular el campo Cantidad neta de la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000) utilizando Replace Type como operador matemático. Ejemplo
Número de unidades | 3
Longitud | 2
Ancho | 4
Factor de conversión de estructura | 1
Factor de conversión | 1
ERP LN calcula la nueva Cantidad neta = 3 x (2 x 1) x (4 x 1) / 1= 24 = Cantidad en estructura de ingeniería. Si esto no es posible (por ejemplo, no hay ancho), ERP LN toma el valor de Cantidad en estructura de ingeniería como nuevo valor de Cantidad neta. Acción de MBC = Sustituir Replace Type = + (Adición) Cantidad neta (anterior) = 5 Cantidad neta (nueva, en la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000)) = ( Cantidad en estructura de ingeniería) x ( Replace Type) x ( Cantidad neta (anterior)) = 24 + 5 = 29 Temas relacionados Cálculo de cantidad neta Estructuras de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Aplicar todas las acciones a artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de ingeniería seleccionados en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000), a los que pueden aplicarse todas las líneas de MBC, se tendrán en cuenta para el cambio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se tomarán en cuenta para el cambio los artículos-I seleccionados en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000), a los que puede aplicarse al menos una línea de MBC. Nota El campo se refiere a artículos-I que se listan directa e indirectamente en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Ejemplo En la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000) puede definir dos líneas de MBC: Borrar Rueda-Metálica. Sustituir Pedal-Metálico por Pedal-Plástico. Si la casilla de verificación Aplicar todas las acciones a artículo está seleccionada: Se lleva a cabo el MBC para los componentes de Bicicleta-Roja, porque todas las líneas son aplicables. No se lleva a cabo el MBC para Bicicleta-Azul o Bicicleta-Amarilla, porque sólo una de las líneas es aplicable. Si la casilla de verificación Aplicar todas las acciones a artículo no está deseleccionada: Se lleva a cabo el MBC para todas las bicicletas, porque cada bicicleta contiene un componente al que se le aplica una línea de MBC. Nota Si la casilla de verificación Incluir/Excluir artículo de ingeniería por acción está seleccionada, este campo no está disponible. Independiente de cantidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad neta del artículo de ingeniería se copia para actualizar la cantidad de merma de la estructura. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se copia la cantidad neta del artículo-I para actualizar la cantidad neta de la estructura. |