| # Valores posibles Muestreo continuo Este tipo de muestreo sólo se realiza en caso de fabricación en masa y se utiliza para controlar el proceso. Tras un intervalo determinado, se toma una muestra del mismo tamaño de la muestra. Se toma la decisión de continuar con la fabricación o pararla para realizar correcciones en función de la calidad de la muestra. Para este tipo de prueba, deben especificarse datos en los campos siguientes: - Unidad de frecuencia - Cantidad 100 Se inspeccionan todos los artículos. El tamaño de la muestra y la cantidad de la orden tienen el mismo valor. Muestreo simple Se inspecciona una muestra de toda la cantidad de la orden. |