| # Estructuras de variantes de producto (tiapl3510m000) Utilice esta sesión para ver y mantener estructuras de variantes de producto. Una estructura de variante de producto define la estructura de un artículo configurado concreto especificando las relaciones entre este artículo y los artículos genéricos y los módulos de ingeniería que componen este artículo. Los subartículos genéricos también pueden tener sus propios subartículos y/o módulos de ingeniería. El nivel por debajo de los módulos de ingeniería se especifica en las piezas de montaje comprimidas que aparecen en la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000). La estructura de variante de producto se crea en los siguientes momentos: Cuando se especifica y se guarda la variante de producto, se crea la estructura de variante de producto, respecto a la relación entre el artículo principal y los subartículos genéricos. Cuando ejecuta la sesión Generar estructuras de variantes de producto (tiapl3210m000), se crea la estructura de variante de producto, respecto a la relación entre el artículo principal y los módulos de ingeniería. No obstante, tenga en cuenta que esto sólo ocurre si la casilla de verificación Estructura de variante de producto externa no está seleccionada en los detalles de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Si es preciso, la estructura de variante de producto también se puede generar en las sesiones siguientes: Generar órdenes de montaje (tiapl3201m000) Actualizar y congelar órdenes de montaje (tiapl3203m000) Los artículos genéricos y los módulos de ingeniería se recuperan de los orígenes siguientes: Las relaciones de estructura (BOM) con subartículos genéricos se copian siempre de la plantilla del artículo, que se define en la sesión Estructura genérica (tiapl2510m000). Las relaciones de la estructura con los módulos de ingeniería se copian de la plantilla del artículo o bien se entregan desde un origen externo, dependiendo de la selección de la casilla de verificación Estructura de variante de producto externa de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las relaciones de la estructura con los módulos de ingeniería se entregan desde un origen externo. ERP LN no proporciona funcionalidades para copiar los módulos de ingeniería desde un origen externo a la estructura de variante de producto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las relaciones de la estructura con los módulos de ingeniería se copian desde la plantilla del artículo, que se define en la sesión Estructura genérica (tiapl2510m000). Se selecciona la información recuperada de la estructura genérica, que se basa en la unidad preconfigurada de la variante de producto y en las fechas de efectividad y vencimiento. Se evalúa el rango de fechas en relación con la Fecha de configuración de producto, que se muestra en los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Sólo puede cambiar los datos de la sesión actual si se cumplen las condiciones siguientes: Su compañía actual se define como la compañía maestra de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Puede trabajar en Modo de prueba, que también se define en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). El campo Estatus de montaje, que aparece en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000), tiene el valor Abierto. Las estructuras de variantes de producto se borran si se borran las variantes de producto correspondientes. Consulte la casilla de verificación Pendiente de borrado en los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000) y en la sesión Depurar variantes de producto (tiapl3200m000) para obtener más información. También se pueden generar estructuras de variantes de producto para artículos configurables. Se puede utilizar un artículo configurable para crear una estructura de artículos que puede contener un submontaje de compra configurable. Para obtener más información sobre la adquisición de artículos configurables de compra en el módulo Control de montaje, consulte: Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de datos maestros Adquirir artículos configurados en Control de montaje - Configuración de estructuras Variantes de producto - Artículos configurables de compra Temas relacionados Resumen de planificación de montaje Variante de producto El código de la variante de producto para el que se muestra la estructura de variante de producto. Artículo principal El artículo genérico o artículo de fabricación para el que Origen suministro pred. es Montaje. Este artículo puede ser el artículo terminado o un artículo genérico entre el artículo terminado y los módulos de ingeniería. El artículo debe tener las características siguientes: El tipo de artículo debe ser Genérico o de fabricación para el que el Origen suministro pred. es Montaje. El artículo debe ser Seriado El artículo debe tener datos de orden. El sistema de creación de órdenes de artículo debe ser FAS Estas características se definen en las sesiones Artículos - General (tcibd0501m000) y Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000). Línea de montaje La línea de montaje que fabrica la variante de producto. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Número de posición El número de posición del componente que identifica la combinación del artículo principal y el subartículo. De forma predeterminada, ERP LN muestra el último número de posición utilizado más 10. Este procedimiento proporciona la secuencia 10, 20, 30, etc. La numeración de las posiciones es sin restricciones. Se recomienda utilizar los valores predeterminados, de modo que pueda utilizar números intermedios para insertar componentes. Artículo El módulo de ingeniería o artículo genérico que está directamente por debajo del nivel del artículo principal mostrado en la estructura de variante de producto. Tipo de artículo El tipo de artículo del subartículo. El tipo de artículo es Genérico o Módulo de ingeniería. Conjunto de opciones Identifica un conjunto con características y opciones de productos de un artículo configurable en la estructura genérica de productos. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Ubicación de línea de montaje La ubicación física de la línea de montaje. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Ubicación de segmento de línea La ubicación física del segmento de línea. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Ubicación de estación de línea La ubicación física de la estación de línea. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Cantidad neta La cantidad de un componente o material que teóricamente se necesita para obtener una cantidad determinada de un producto. La cantidad se conoce como cantidad neta porque a la práctica es posible que necesite más que esta cantidad para compensar determinas pérdidas de material o de producto. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Generar estructuras de variantes de producto Inicia la sesión Generar estructuras de variantes de producto (tiapl3210m000). Estructura y operaciones de montaje Inicia la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000). Implosión de módulos de ingeniería Inicia la sesión Implosión de módulos de ingeniería (tiapl3511m000). |