| # Listar parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4410m000) Utilice esta sesión para listar los detalles de los parámetros de secuencia de un rango de usuarios y un rango de segmentos de línea. Durante la secuencia, los parámetros de un segmento de línea se utilizan cuando ese segmento es el segmento eje. Durante la combinación, tiene que especificar de qué segmento se deben tomar los parámetros. Nota Puede definir más parámetros generales en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Resumen de control de montaje Listar Lista la selección especificada. |