| # Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000) Utilice esta sesión para recalcular las combinaciones de línea para un rango de líneas de montaje y de fechas planificadas de salida de línea de montaje. La nueva combinación utiliza la combinación existente como punto de partida. Puede calcular una nueva combinación para borrar un pedido pendiente o para mejorar las combinaciones existentes. Por ejemplo, puede recombinar una combinación existente para que tenga en cuenta una prioridad más alta dada a una orden como resultado de la modificación de la fecha de salida de línea de montaje de la orden. Puede recombinar las órdenes de pedidos pendientes de modo que las fechas planificadas de salida de línea de montaje tengan lugar en el futuro. Si se selecciona la casilla de verificación Incluir órdenes de pedidos pendientes, las órdenes que no estén En curso cuya fecha de salida de línea de montaje sea anterior a la planificada se incluyen en la combinación de órdenes inicial para el primer día de las fechas que haya seleccionado. Si se ha superado la capacidad de ese día, las órdenes con una prioridad menor se mueven al día siguiente. La prioridad está determinada por: La fecha de salida de línea de montaje solicitada. Si una orden de montaje está vinculada a una orden de venta. La prioridad definida manualmente en el campo Prioridad de la sesión Orden de montaje (tiasc2100s000). El valor de costo. Si mover las órdenes a un nuevo día provoca que se supere la capacidad de ese día, las órdenes con una prioridad baja se mueven al día siguiente. Si las órdenes se mueven al día anterior, se moverán las órdenes con una prioridad alta. Este proceso se repite hasta que se hayan procesado todas las órdenes. Si se mueve una orden hacia atrás en el tiempo, es decir, a una fecha anterior, la fecha de salida de línea de montaje de la orden puede ser anterior a la fecha de referencia, definida en la sesión Orden de montaje (tiasc2100s000). La fecha de referencia determina cuándo no es válido el contenido de una orden. El contenido de una orden consta de las operaciones y materiales necesarios. Por este motivo, si la fecha de salida de línea de montaje es anterior a la fecha de referencia, puede haber problemas, porque la fabricación se basa en el contenido de una orden que aún no es válida. Por ejemplo, aún no se puede fabricar una cierta característica del producto en este momento, porque las máquinas necesarias aún no están operativas. Para advertirle de tales problemas, ERP LN muestra un mensaje si, después de la recombinación, parece que la fecha de salida de línea de montaje de una orden está antes de la fecha de referencia. Nota Para iniciar la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000), puede hacer clic en el botón Línea de montaje - Combinación de línea. Utilice esta sesión para ver la combinación de línea para una línea de montaje. Temas relacionados Resumen de control de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Incluir órdenes de pedidos pendientes Puede marcar esta opción si la fecha de salida de línea de montaje de estas órdenes de pedidos pendientes es anterior a la fecha que ha especificado en el campo Fecha planificada de salida de línea de montaje. Se tendrán en cuenta estas órdenes de pedidos pendientes al efectuar una recombinación. Reconstruir carga (máximo de órdenes) Si esta casilla de verificación está seleccionada, se reconstruirá la carga de la línea. Prioridad de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, la prioridad de la orden se tiene en cuenta al efectuar la recombinación. Esta prioridad es la definida manualmente en el campo Prioridad de la sesión Orden de montaje (tiasc2100s000). Regla de combinación modificada Esta casilla de verificación indica si la combinación se cambió en el proceso de recombinación. Si se ha cambiado la combinación, se muestran los cambios en la función Costo. Recombinar Haga clic para recalcular las combinaciones de línea para un rango de líneas de montaje y de fechas planificadas de salida de línea de montaje. Confirmar Utilice este botón para confirmar la combinación. Sólo se puede confirmar la combinación si ha sufrido cambios. Las órdenes de montaje recibirán nuevas fechas de salida de línea de montaje. Todos los mensajes de error y de advertencia se registran en Mensajes y se pueden ver en Mensajes de montaje (tiasc0501m000) durante este proceso de recombinación. Parámetros Haga clic para especificar o consultar los parámetros de los segmentos seleccionados y del usuario (usted). Se inicia la sesión Parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4110m000). Puede especificar más parámetros generales en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Evaluar Puede evaluar el cambio de las órdenes planificadas en la combinación de línea. Se activa una hoja de Excel que mostrará el gráfico de órdenes y las fechas planificadas de salida de línea de montaje con el número real y el número máximo de combinaciones de opciones. No se admite la conversión. Mensajes Haga clic para consultar los mensajes de error, como por ejemplo las órdenes de estación de línea cuyas necesidades no se hayan posconsumido o las transferencias de OEC que no puedan crearse. |