| # Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000) Utilice esta sesión para finalizar datos de copia de estructuras de ingeniería en estructuras de fabricación, es decir, copiar los datos que ha generado en sesiones anteriores. Métodos de actualización Puede finalizar datos utilizando cambios de estructura masivos (MBC) o bien finalizar datos para artículos individuales. Antes de ejecutar esta sesión para artículos-I individuales, debe registrar los datos de copia de estructura de ingeniería para los artículos de la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000). Antes de ejecutar esta sesión para revisiones generadas por MBC, debe ejecutar la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000). Rango de selección Si selecciona Con MBC en el campo Método de finalización puede seleccionar el rango de MBC para el que desea finalizar datos. Si selecciona Sin MBC en el campo Método de finalización: puede seleccionar el rango de revisiones de artículos-I y artículos principales (artículos de estructura padre) para los que desea finalizar datos. Nota No se puede finalizar el MBC si se han registrado artículos-I utilizando MBC, pero estos artículos-I no tienen relación con un artículo. Temas relacionados Finalización de datos de ingeniería Resumen de gestión de datos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Estructuras de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Método de finalización Utilice esta sesión para finalizar la copia de datos de estructuras de ingeniería a estructuras de fabricación. Métodos de actualización Puede finalizar los datos mediante MBC o finalizar los datos de artículos individuales. También puede seleccionar si se copian todas las líneas de estructura o sólo unas líneas determinadas. Rango de selección Si ha seleccionado Con MBC en el campo Método de finalización, puede seleccionar el rango de MBC para el que desea finalizar datos. Si ha seleccionado Sin MBC en el campo Método de finalización, puede seleccionar el rango de revisiones del artículo-I y artículos principales (artículos de estructura padre) para los que desea finalizar datos. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Finalización de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Método de actualización de estructura de fabricación Seleccione el método que desea para copiar datos de la estructura de ingeniería a la de fabricación. Si la casilla de verificación Historia de estructura de fabricación de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) está deseleccionada, las líneas de estructura de fabricación se sobrescriben con los datos copiados. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos copiados se escriben en nuevos números de secuencia. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Estructuras de ingeniería Finalización de datos de ingeniería Usar los campos De y A Número de MBC Seleccione el rango de MBC que desea utilizar para copiar datos de ingeniería a fabricación. Número de MBC Seleccione el rango de MBC que desea utilizar para copiar datos de ingeniería a fabricación. De artículo de ingeniería Seleccione el rango de artículos de ingeniería cuyas revisiones desea copiar de ingeniería a fabricación. Si los datos de copia que ha generado incluyen las estructuras para estos artículos, también se copiarán. A artículo de ingeniería Seleccione el rango de artículos de ingeniería cuyas revisiones desea copiar de ingeniería a fabricación. Si los datos de copia que ha generado incluyen las estructuras para estos artículos, también se copiarán. Revisión Seleccione el rango de revisiones de artículos de ingeniería que desea copiar de ingeniería a fabricación. Si los datos de copia que ha generado incluyen las estructuras para estos artículos, también se copiarán. Revisión Seleccione el rango de revisiones de artículos de ingeniería que desea copiar de ingeniería a fabricación. Si los datos de copia que ha generado incluyen las estructuras para estos artículos, también se copiarán. De artículo principal Seleccione el rango de artículos de fabricación de destino que necesita. El resultado de copiar un artículo-I a este artículo depende del valor del campo Actualizar relaciones del artículo de ingeniería del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Puede modificar el campo Actualizar relaciones del artículo de ingeniería con la sesión Actualizar relación de ingeniería (tiedm3220m000). A artículo principal Seleccione el rango de artículos de fabricación de destino que necesita. El resultado de copiar un artículo-I a este artículo depende del valor del campo Actualizar relaciones del artículo de ingeniería del artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Puede modificar el campo Actualizar relaciones del artículo de ingeniería con la sesión Actualizar relación de ingeniería (tiedm3220m000). Finalizar multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se finalizan los datos en multinivel, en lugar de a nivel único. Por ejemplo, si tiene una estructura de ingeniería de A-B-C y lleva a cabo la finalización multinivel, al finalizar A también finalizan las estructuras de ingeniería de B y C. Copiar vínculos de documento Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los documentos anexos también se copian durante el proceso de copia. Por ejemplo, si tiene una estructura de ingeniería de A-B-C y lleva a cabo la finalización multinivel, al finalizar A también finalizan los documentos anexos de B y C. Sobrescribir estructura de fabricación existente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se sobrescribe una estructura de fabricación existente sin crear una nueva revisión para el artículo de ingeniería superior. Puede seleccionar esta casilla de verificación si deben finalizarse muchos cambios de subniveles y no es recomendable crear una nueva revisión para el artículo superior. Se suprime el mensaje de error No hay datos de copia de estructura de ingeniería válidos y se llevan a cabo más acciones en la sesión. |