| # Cálculo de costos de operación (horas de mano de obra y máquina) ERP LN determina las horas de mano de obra y de máquina para calcular los costos de operación. Para cada operación hallada en la estructura, ERP LN determina su tipo de tarea. La fórmula que ERP LN aplica para calcular las horas de mano de obra depende de si la operación tiene una duración fija. Si la operación tiene una duración fija, ERP LN aplicará la fórmula siguiente para calcular las horas de mano de obra: Si la operación no tiene una duración fija, ERP LN aplicará la fórmula siguiente para calcular las horas de mano de obra: La fórmula que ERP LN aplica para calcular las horas de máquina depende de si la operación tiene una duración fija. Si la operación tiene una duración fija, ERP LN aplicará la fórmula siguiente para calcular las horas de máquina: Si la operación no tiene una duración fija, ERP LN aplicará la fórmula siguiente para calcular las horas de máquina: Después, ERP LN determina si el tipo de centro de trabajo se ejecuta en un centro de trabajo principal, en un subcentro de trabajo o en un centro de trabajo de subcontratación. Si se trata de un centro de trabajo principal o un subcentro de trabajo, los costos se calculan como se ha descrito en Cálculo de costos de operación (mano de obra, máquina, generales). Si el centro de trabajo es un centro de trabajo de subcontratación, el cálculo se realiza como se ha mostrado en Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material. Temas relacionados Cálculo de costos de operación (mano de obra, máquina, generales) Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material |