| # Control de carga de trabajo, calcular prioridades de planificación Si el volumen de fabricación deseado para un período de planificación sobrepasa las restricciones de material o de capacidad, ERP LN debe realizar una selección. Algunos artículos de planificación se pueden planificar inmediatamente. El resto se debe mover al siguiente período de planificación o al precedente. Esta selección se basa en los siguientes datos de planificación y datos de artículo: Datos de planificación: Volumen de fabricación Volumen movido Números de períodos movidos Datos de artículo: Total de costos de material Costos de fabricación Prioridad de artículo Los datos de artículo se pueden definir en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). El cálculo de prioridad de planificación se puede cambiar en la sesión Parámetros de control de carga de trabajo (cpwlc2101m000). Los efectos de los campos en dicha sesión se muestran en el tema Control de carga de trabajo, ejemplo detallado. Nivel de prioridad Se calcula un nivel de prioridad para cada artículo de planificación. Hay disponibles tres enfoques diferentes. El nivel de prioridad se puede basar en: Datos de planificación, como el volumen de fabricación Prioridades de artículos predefinidas (como alta, media, baja) Una combinación de datos de planificación y prioridades de artículos Determine esto configurando el campo Considerar prioridad de artículo. Datos de planificación Si el campo Considerar prioridad de artículo es No, el nivel de prioridad se basa en datos de planificación como el volumen de fabricación. El nivel de prioridad se calcula según el método siguiente: Reglas de planificación hacia delante/hacia atrás En primer lugar, el nivel de prioridad se define como uno de los siguientes valores: Volumen de fabricación: El volumen de fabricación es la cantidad que se va a fabricar en un período de planificación. Volumen movido: El volumen movido es el volumen de fabricación movido a otro período de planificación. Número de períodos movidos: El número de períodos en que un volumen de fabricación determinado se ha movido hacia delante o hacia atrás. Volumen y períodos movidos: El volumen y los períodos movidos se definen de la siguiente manera:
    Volumen movido * Número de períodos movidos
Se pueden definir reglas independientes para las fases de planificación hacia atrás y hacia delante en los campos Regla de planificación hacia atrás y Regla de planificación hacia delante. Costos de material y fabricación El nivel de prioridad que se determinó en la fase anterior se puede ajustar multiplicándolo por los costos de fabricación o material del artículo de planificación. Esto está determinado por Considerar costos de material o Considerar costos de fabricación en la sesión Parámetros de control de carga de trabajo (cpwlc2101m000). Prioridades de artículos predefinidas Si el campo Considerar prioridad de artículo se define como Único, el nivel de prioridad se basa en las prioridades de artículos predefinidas. Las prioridades de artículos pueden ser baja, media, alta, etc. La prioridad de cada artículo de planificación se registra en el campo Considerar costos de fabricación de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Combinación de datos de planificación y prioridades de artículos Si el campo Considerar prioridad de artículo es Sí, el nivel de prioridad se basa en una combinación de datos de planificación y prioridades de artículo predefinidas. El nivel de prioridad se calcula de la siguiente manera: Un nivel de prioridad se calcula de la manera descrita anteriormente en la cabecera de datos Planificación. El nivel de prioridad se multiplica posteriormente por un factor de prioridad que refleja la importancia relativa de un artículo de planificación. El factor de prioridad se basa en la tabla siguiente:
Prioridad | Factor de prioridad
--- | ---
Máxima | 1.8
Muy alta | 1.6
Más alta | 1.4
Alta | 1.2
Media | 1
Baja | 0.8
Más baja | 0.6
Muy baja | 0.4
Mínima | 0.2
La prioridad de un artículo se registra en el campo Considerar costos de fabricación de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Nota La unidad de medida no se tiene en cuenta como criterio de volumen de fabricación. Si los artículos de planificación se miden en varias unidades diferentes, como pieza, Kg o litro, el volumen de fabricación no es un criterio adecuado. En ese caso, es mejor utilizar el valor financiero del volumen de fabricación. Hágalo seleccionando las casillas de verificación Considerar costos de material o Considerar costos de fabricación. Si las reglas de planificación tienen como resultado el mismo nivel de prioridad para dos artículos, se planifica en primer lugar el artículo con mayor volumen de fabricación. Temas relacionados Control de carga de trabajo Control de carga de trabajo, algoritmo de planificación |