| # Configuraciones de conversión (relaciones) (ecedi5112m000) Utilice esta sesión para definir las relaciones de configuración de conversión. Haga clic en Listar en la barra de herramientas para utilizar la sesión Listar configuraciones de conversión (ecedi5410m000) para listar información sobre configuraciones de conversión. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Usar una sesión de resumen Mantener registros en una sesión de resumen Niveles de mensaje EDI y formatos de archivo Uso de un único archivo ASCII Uso de varios archivos ASCII Archivos ASCII Configuraciones de conversión Organización Un código que representa un conjunto de estándares (como ANSI X12, UN/EDIFACT y VDA) utilizados en la comunicación EDI. Organización La descripción o el nombre del código. Mensaje EDI Los mensajes entrantes y/o salientes admitidos por la aplicación. Estos mensajes pueden estar activos (usarse realmente dentro de la compañía) o no. Temas relacionados Uso de mensajes EDI admitidos Mensaje EDI La descripción o el nombre del código. Dirección La dirección del mensaje EDI. Tipo de campo El formato del archivo ASCII. Nota Puede crearse una configuración de conversión para archivos en los que los campos estén separados por un separador de campo, o que tengan una longitud fija. Nivel El nivel del archivo ASCII relacionado. Nota En el caso de los mensajes EDI con un formato de archivo múltiple, cada archivo tiene su propio nivel. El primer nivel (nivel 1) contiene el archivo principal. Los niveles inferiores siempre tienen números más altos. En el caso de los mensajes EDI con un formato de archivo único, cada nivel hace referencia a un tipo de registro identificado por un identificador de nivel. Nombre de archivo El nombre del archivo ASCII para el nivel pertinente. Nombre de archivo La descripción o el nombre del código. Secuencia de proceso La secuencia de proceso para este nivel. Posición inicial de clave La posición del campo en la línea. Nota Si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) tiene el valor Longitud fija, deberá especificar la posición inicial física del campo. Si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) tiene el valor Delimitado, deberá especificar el número de campo, empezando por el número 1. Longitud de clave La longitud de la clave. Si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) tiene el valor Longitud fija, deberá especificar la longitud física de la clave. Si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) tiene el valor Delimitado, deberá especificar el número de campos. Nivel relacionado El nivel relacionado. Nota Este nivel existe por encima del nivel actual. Por lo tanto, el número de secuencia (padre) del nivel relacionado deberá ser menor que el del nivel actual y su secuencia de proceso no puede ser iterativa. Posición inicial de clave en nivel relacionado La posición de la clave en el nivel relacionado. Nota Si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) tiene el valor Longitud fija, deberá especificar la posición inicial física de la clave. Si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) tiene el valor Delimitado, deberá especificar el número de campo, empezando por el número 1. Contar nivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cuenta el número de registros escritos en este nivel. Los resultados se almacenan en la sesión Mensajes EDI admitidos por partner (ecedi0111s000), pero no pueden consultarse. Identificación de nivel La identificación de nivel asociada al nivel de configuración de la conversión. Este valor se utiliza para los mensajes en los que el campo Formato de archivo de mensaje entrante es Único, según se ha definido en la sesión Mensajes EDI (ecedi0105s000). Además, el valor de identificación de nivel identifica cada nivel. Nota La posición y la longitud de la identificación de nivel de la configuración de conversión para el mensaje asociado se definen en la sesión Mensajes EDI (ecedi0105s000). Si recibe un mensaje, el archivo ASCII en el que reside el mensaje debe contener las identificaciones de nivel adecuadas para cada registro en la posición especificada. Presencia de archivo La obligatoriedad o no de la presencia de un archivo. Por ejemplo, los archivos que contienen segmentos de texto son opcionales. |