| # Intervalo de tiempo de cross-docking Las líneas de orden cross-docking que se deben generar deben corresponder a líneas de orden de entrada cuya fecha planificada de recepción coincida con la fecha planificada de entrega de la línea de orden de salida, teniendo en cuenta el plazo de entrega cross-docking entre estas dos fechas. Si el plazo de entrega cross-docking se resta de la fecha planificada de entrega de la línea de la orden de salida, el resultado es la fecha planificada de recepción de las líneas de orden de entrada que se pueden considerar para vincular a una orden cross-docking. Si se expresa en segundos, la fecha planificada de recepción de una línea de orden de entrada no coincidirá nunca con la fecha planificada de entrega de una línea de orden de salida. Por tanto, deben considerarse las líneas de orden de entrada con una fecha planificada de recepción que sea ligeramente anterior o posterior a esta fecha calculada. A tal efecto, puede especificar las tolerancias de tiempo mínimas y máximas en la sesión Generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking (whinh6200m000), que crea un intervalo de tiempo para la fecha planificada de recepción. En consecuencia, para crear líneas de orden cross-docking se consideran todas las líneas de la orden de entrada que tienen una fecha planificada de recepción que se halla dentro de este intervalo de tiempo. Si asigna el valor cero a las tolerancias de tiempo mínima y máxima, ERP LN no considera el intervalo de tiempo. Ejemplo La siguiente figura muestra el cálculo del plazo de entrega sin un intervalo de tiempo. Explicación El plazo de entrega cross-docking se planifica de forma retrospectiva a partir de la fecha planificada de entrega de la orden cross-docking (= línea de orden de salida) para obtener la fecha planificada de recepción que se ha calculado. El sistema considera la línea de orden de entrada que se recibe en esta fecha/hora (sólo una) para crear líneas de orden cross-docking. Ejemplo La siguiente figura muestra el cálculo del plazo de entrega con un intervalo de tiempo. Explicación La línea vertical a la izquierda de la fecha planificada de recepción calculada indica la tolerancia de tiempo mínima, mientras que la línea vertical a la derecha de la fecha planificada de recepción calculada indica la tolerancia de tiempo máxima. En este caso, también se tienen en cuenta otras líneas de orden de entrada para crear líneas de orden cross-docking. Algunas mercancías pueden recibirse antes de la fecha de recepción calculada, otras después de la fecha de recepción calculada: Las mercancías que se reciben antes, se pueden expedir antes y se puede efectuar el cross-docking antes, o puede que tengan que esperar en la ubicación de recepción o de expedición para ser expedidas en la fecha planificada de entrega. También se efectúa el cross-docking de esta orden cross-docking para las mercancías que se reciben tras la fecha de recepción calculada, pero dentro del intervalo de tiempo. Estas mercancías ya llegan tarde para la expedición, pero aún así, el cross-docking es más rápido que el proceso de entrada y de salida de mercancías. El sistema no considera las líneas de orden de entrada con una fecha planificada de recepción que esté fuera del intervalo de tiempo para esta orden cross-docking, pero puede que se consideren para otra orden cross-docking. Esta otra orden cross-docking es para otra línea de orden de salida que puede que tenga otra fecha planificada de entrega. El resultado es otra fecha planificada de recepción calculada y un intervalo de tiempo cambiado. El orden en el que se vinculan las líneas de orden de entrada a una orden cross-docking es el siguiente: Las líneas de orden de entrada que ya se han recibido. No se considera el intervalo de tiempo. Las líneas de orden de entrada restantes. Estas líneas se vinculan según sus fechas planificadas de recepción. Las líneas de orden de entrada con las primeras fechas planificadas de recepción se vinculan primero. En este caso, se considera el intervalo de tiempo. Nota El sector determina cómo se definen las tolerancias de tiempo. Los mejores resultados se consiguen por ensayo y error. Las tolerancias de tiempo se pueden expresar en horas o en días Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Restricciones de cross-docking Cross-docking dinámico Forzar rango cross-docking Impacto de la configuración de cross-docking Reglas de prioridad de planificación ¿Qué pasa si...? Solución de problemas |