| # Generar órdenes de montaje Utilice la sesión Generar órdenes de montaje (tiapl3201m000) para crear órdenes de montaje en Control de montaje para variantes de producto presentes en Planificación de montaje. Sólo se crean órdenes de montaje si se cumplen los criterios siguientes: El Estatus de montaje, que se muestra en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000), es Abierto. La casilla de verificación Pendiente de borrado en los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000) está deseleccionada. La Fecha planificada de salida de línea de montaje de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000) se encuentra en el período congelado de la orden de montaje de la línea de salida. El período congelado de la orden de montaje se define por línea de montaje en los detalles de la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000). El Estatus de estructura de línea de montaje de la línea de montaje de salida, que se muestra en la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000), tiene el valor Actualizado. El artículo tiene las características siguientes: El tipo de artículo es Genérico. El artículo es Seriado. Existen los datos de orden de artículo. El sistema de creación de órdenes de artículo es FAS. Si selecciona los datos de la sesión actual haciendo zoom a las sesiones relacionadas, sólo pueden seleccionarse las líneas de montaje, variantes de producto y artículos genéricos que cumplan esos criterios. El período congelado de la orden de montaje y la fecha planificada de salida de línea de montaje no influyen en las selecciones que puede hacer. La creación de órdenes de montaje es un proceso complejo, dado que deben combinarse muchos datos. El flujo de este proceso puede describirse de la siguiente manera: En función de la selección de las variantes de producto en la sesión actual, se generan las estructuras de variantes de producto. Consulte la ayuda en línea de la sesión Generar estructuras de variantes de producto (tiapl3210m000) para obtener una explicación detallada de este proceso. Tenga en cuenta que la estructura de variante de producto sólo se genera si la casilla de verificación Estructura de variante de producto externa no está seleccionada en los detalles de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN utiliza la estructura de variante de producto presente. La estructura de línea de montaje se inicializa en Control de montaje. La estructura de línea debe estar determinada, ya que para cada orden de montaje de suministro, debe conocerse la orden de montaje padre. Se explora la estructura de línea, empezando desde el final de la línea de salida hasta el principio de las líneas de montaje de suministro. Mientras se explora la estructura de línea, se registran los datos siguientes: Primero, si los subartículos genéricos se montan en otra compañía, y segundo, las piezas de montaje y operaciones que están relacionadas con un módulo de ingeniería. Se utiliza la primera acción para determinar qué órdenes de montaje deben generarse. Cada compañía necesita su propia orden de montaje. Se utiliza la segunda acción para recoger información para la creación de variantes de estación de línea (LSV). Esta información se toma de las piezas de montaje y operaciones comprimidas, y se evalúa en función de las fechas de efectividad y unidades preconfiguradas. Los materiales y operaciones necesarios se almacenan por estación de línea. Para obtener más información sobre variantes de estación de línea, consulte Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea. Las LSV se determinan y/o crean en Control de montaje. Las LSV almacenan las piezas de montaje y las operaciones necesarias para una orden de montaje concreta por estación de línea. Las LSV se pueden reutilizar, lo que significa que las LSV también se pueden utilizar para otras órdenes de montaje si estas órdenes necesitan las mismas piezas de montaje y operaciones en la estación de línea pertinente. De este modo, las LSV reducen los datos innecesarios y mejoran el rendimiento. Se crean las órdenes de montaje, empezando por la línea de salida. Para cada estación de línea se crea una LSO, en función de la LSV apropiada. El campo Estatus de montaje, que aparece en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000), recibe el valor Planificado. Si la creación de las órdenes de montaje no ha sido correcta, el Estatus de montaje sigue siendo Abierto, y las líneas de montaje para las que no se han creado órdenes de montaje se tienen en cuenta la próxima vez que se ejecuta la sesión actual. Una vez creadas las órdenes de montaje, se crea un listado de finalización. Si se produce algún error, se habilita el botón Mensajes. Haga clic en este botón para mostrar los mensajes de error. Haga clic en Hacer tarea para añadir la sesión actual a una tarea y ejecutar la sesión en modo por lote. Al generar órdenes de montaje, se crean órdenes de estación de línea. Una orden de estación de línea es una orden de fabricación para una estación de línea de montaje. Una orden de estación de línea puede tener los estatus siguientes: Planificado Congelado Preparado para empezar Terminado Cerrado Al generar órdenes de estación de línea, el estatus se establece en Planificado. Para obtener más información sobre órdenes de estación de línea, consulte Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea. Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Planificación de montaje\Configuración\Generar órdenes de montaje – tiapl3201m000. Puede generar órdenes de montaje en función de diversos criterios de selección como los siguientes. Línea de salida Variante de producto De artículo A artículo Haga clic en Generar para iniciar el proceso de generación de órdenes de montaje. Para comprobar el número de órdenes de montaje generadas para una variante de producto, puede abrir la sesión Órdenes de montaje (tiasc2502m000) (filtro en variante de producto). Como alternativa, vaya a la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000), seleccione la variante de producto y, desde el menú adecuado, haga clic en Variante de producto - Líneas de montaje (órdenes de montaje por línea de montaje). Revisar órdenes de montaje Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Órdenes de montaje\Órdenes de montaje – tiasc2502m000. Para revisar las órdenes de montaje, lleve a cabo los pasos siguientes. Seleccione una orden de montaje generada anteriormente que tenga el estatus Planificado. Haga doble clic en la orden de montaje y visualice los detalles de la ficha General. En esta ficha se proporciona información crítica como la siguiente. Estatus de orden de montaje. Decalaje necesario: Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de estación de línea (LSO) de esta orden de montaje se deben decalar. Para obtener más información sobre órdenes de estación de línea, consulte Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea. Artículo: El artículo terminado de la orden de montaje. Número de serie: El número de serie del artículo terminado. El número de serie se anexa a la orden cuando esta se ha secuenciado. Variante de producto: Configuración o especificación única de un artículo configurable. La especificación resulta del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, compañía y línea de montaje. Vender varios con la misma configuración: Si esta casilla de verificación está seleccionada, una línea de orden de venta con esta variante de producto puede tener una cantidad de orden mayor que uno. Una orden de montaje siempre tiene una cantidad de orden de uno. Puede necesitarse más de una orden de montaje para cumplir una línea de orden de venta. Haga clic en la ficha Planificación . En esta ficha se proporciona información crítica como la siguiente. Fecha solicitada de salida de línea de montaje: La fecha en la que debe completarse el trabajo en la orden de montaje. Fecha planificada de salida de línea de montaje: La fecha en la que debe completarse el trabajo en la orden. Fecha de inicio de montaje: La fecha en la que está planificado iniciar el trabajo de la orden de montaje en la línea de montaje. Revisar órdenes de estación de línea Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Órdenes de montaje\Órdenes de montaje – tiasc2502m000. Para revisar órdenes de estación de línea, lleve a cabo los pasos siguientes. Seleccione una orden de montaje y haga clic en Órdenes de estación de línea en el menú adecuado. Se inicia la sesión Orden de montaje - Órdenes de estación de línea (tiasc2510m000). Se muestra una lista de todas las órdenes de estación de línea relacionadas con la orden de montaje seleccionada. Estas órdenes de estación de línea se crean cuando se genera la orden de montaje. Seleccione una orden de estación de línea. Haga clic en Variantes de estación de línea en el menú adecuado. Utilice esta sesión Variantes de estación de línea (tiasc2520m000) para ver variantes de estación de línea (LSV). Una variante de estación de línea es un dispositivo que sirve para reducir los datos innecesarios y mejorar el rendimiento. Para obtener más información sobre variantes de estación de línea, consulte Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea. Las variantes de estación de línea están vinculadas a órdenes de estación de línea. Las variantes de estación de línea tienen información de piezas de montaje y operación de una estación de línea específica. El concepto de LSV se basa en la reutilización de datos entre órdenes de montaje idénticas, lo que presenta las ventajas siguientes: Las operaciones y materiales idénticos se almacenan sólo una vez, en lugar de hacerlo para cada orden de montaje. Se reduce el almacenamiento de datos innecesarios, lo que permite mejorar el rendimiento. Para cada orden de montaje y orden de estación de línea, el sistema comprueba los materiales y operaciones necesarios para la orden. Si los materiales y las operaciones necesarios son distintos de las LSV existentes, se crea una nueva LSV. |