| # Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000) Utilice esta sesión para vincular una o más variables de proceso directamente a una operación o a una fase de operación de una microruta. Nota Puede definir variables de proceso en la sesión Variables de proceso (tirou0105m000). Para vincular variables de proceso a una operación Si desea vincular variables de proceso directamente a operaciones con fines de instrucción, puede seleccionar un registro en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) y, en el menú adecuado, hacer clic en Variables de proceso. Como consecuencia, se inicia la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000), en la que puede vincular una o más variables de proceso a una operación. Estas variables de proceso se presentan conjuntamente con la operación correspondiente de documentos de orden de fabricación. Para vincular variables de proceso a una fase de operación Si desea que los trabajadores de la planta comprueben variables de proceso en una orden especificada para una operación específica, debe vincular cada variable de proceso a una fase de operación independiente para la operación correspondiente. Una vez que haya definido las fases de operación para las operaciones en la sesión Fases de operación (tirou1105m000), puede vincular una o más variables de proceso a cada fase de operación. Seleccione una fase de operación en la sesión Fases de operación (tirou1105m000) para la combinación correcta de artículo/ruta/operación y, en el menú adecuado, haga clic en Variables de proceso para iniciar la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000), en la que puede vincular una o más variables de proceso a una fase de operación. Ejemplo Si una operación específica requiere que algunos elementos se peguen a otro elemento, cada uno a una temperatura específica, la orden más eficiente para pegar puede establecerse vinculando cada variable de proceso (en este caso, las diferentes temperaturas) a una fase de operación independiente. Valor predeterminado Si la sesión actual está iniciada para una operación que utiliza una relación de tarea a la que se vinculan variables de proceso en la sesión Relación de tarea - Variables de proceso (tirou0116m000), las variables de proceso de la sesión Relación de tarea - Variables de proceso (tirou0116m000) toman el valor predeterminado de la sesión actual. Incluso si las variables de proceso se vinculan de forma predeterminada a una operación en esta sesión, todavía puede vincular las variables de proceso manualmente a una fase de operación en esta sesión. En consecuencia, puede vincular variables de proceso tanto a una operación como a una fase de operación al mismo tiempo. Temas relacionados Microruta Artículo Un artículo presente en cualquier módulo de Fabricación. Es un artículo de compra, de fabricación o genérico que se utiliza en una estructura genérica o de fabricación, o bien en una ruta genérica o de fabricación. Rutas La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. / El número de secuencia de la operación. Este número se basa en las fechas de efectividad/vencimiento y se utiliza para diferenciar entre operaciones. Las fechas de efectividad y de vencimiento para las operaciones se utilizan en: Planificación Empresarial. Cálculo de precios de costo. Control de planta. Fase de operación Una suboperación conectada a una operación de rutas. Una fase de operación puede contener información como por ejemplo, instrucciones, información de proceso e información de herramientas. Variable de proceso Una configuración o un valor de entrada relacionado con una máquina, una herramienta o una calidad de proceso que resulta importante para llevar a cabo una operación o una fase de operación. Por ejemplo, profundidad y velocidad de corte y temperatura. Límite de control superior El límite de control superior de la variable de proceso que se expresa como valor absoluto o como porcentaje. Absoluto Si el límite de control superior se expresa como un valor absoluto, defina el valor objetivo máximo de la variable de proceso. Ejemplo Si el valor objetivo es 30 y no desea que el límite de control superior sea mayor de 33, especifique 33 en este campo. Porcentaje Si el límite de control superior se expresa como porcentaje, defina el porcentaje en que puede excederse el valor objetivo de la variable de proceso. Ejemplo Si el valor objetivo es 30 y no desea que el límite de control superior sea mayor de 33, especifique 10% en este campo. Límite de control inferior El límite de control inferior de la variable de proceso, que se expresa como valor absoluto o como porcentaje. Absoluto Si el límite de control inferior se expresa como un valor absoluto, debe definir el valor mínimo en que el valor de entrada de la variable de proceso puede ser inferior al valor objetivo. Ejemplo Si el valor objetivo es 30 y no desea que el límite de control inferior sea inferior a 27, especifique 27 en este campo. Porcentaje Si el límite de control inferior se expresa como porcentaje, defina el porcentaje en que el valor de entrada de la variable de proceso puede ser inferior al valor objetivo. Ejemplo Si el valor objetivo es 30 y no desea que el límite de control inferior sea inferior a 27, especifique 10% en este campo. Valor objetivo El valor objetivo de la variable de proceso. Desviación expresada en La expresión de la desviación de la medida. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del campo Desviación expresada en de la sesión Variables de proceso (tirou0105m000). Límite de control superior La unidad en la que se expresa la desviación. Tarea Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, serrar, taladrar o pintar. Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina. Centro de trabajo El centro de trabajo predeterminado donde se lleva a cabo la tarea. Máquina La máquina donde se ejecuta la operación. |