| # Borrar órdenes de montaje Puede borrar las órdenes de montaje para las que aún no se ha iniciado el trabajo. Las órdenes de montaje que desee borrar no deben estar congeladas, lo que implica que ninguna de las órdenes de estación de línea relacionadas deben estar congeladas. Puede borrar las órdenes de montaje desde las sesiones siguientes: Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000): adecuado > Borrar órdenes de montaje Órdenes de montaje (tiasc2502m000): adecuado > Borrar órdenes de montaje Importante Borrado de órdenes de montaje - Condiciones necesarias La orden de montaje debe tener el estatus Planificado o Secuenciado. Ninguna de sus órdenes de estación de línea relacionadas debe estar congelada. Ningún mensaje de suministro de piezas de montaje se debe haber generado y transferido a Almacenaje o Gestión de Órdenes. Borrado de órdenes de montaje - Puntos importantes El borrado de una orden de montaje sólo se puede iniciar desde la línea de montaje principal también conocida como línea de salida. En caso de un modelo de montaje multiplanta, cuando se borra la orden de montaje de la línea principal, también se borran las órdenes de montaje relacionadas de las líneas de montaje de suministro siempre que todas las órdenes de montaje relacionadas de las líneas de suministro cumplan las condiciones especificadas anteriormente. Si no se puede borrar una de las órdenes de montaje vinculadas de las líneas de suministro, tampoco se podrá borrar la orden de montaje de la línea principal. El borrado de una orden de montaje no está permitido si la orden de montaje o una de sus órdenes de montaje de suministro vinculadas está bloqueada. Se muestra un mensaje para informar al usuario sobre la orden con un motivo de bloqueo que se debe resolver primero antes de poder borrar la orden de montaje. El borrado de una orden de montaje implica que se borrará del sistema la orden de montaje, incluidos sus contenidos (operaciones, necesidades de material, etc.). Las necesidades de piezas de montaje (asignación de piezas) se actualizan en consecuencia. El borrado de una orden de montaje provoca su eliminación de la combinación de línea y la secuencia de segmentos de línea. Esto implica que la posición de la orden de montaje borrada vuelve a estar disponible para la secuenciación y combinación de línea. Se debe generar o volver a generar la combinación de línea o utilizar el motor de secuencia para reflejar también los cambios de la combinación de línea y la secuencia de segmentos de línea. El borrado de una orden de montaje provoca la actualización de la carga de línea para reflejar la nueva carga de línea. El borrado de una orden de montaje que tiene el estatus Secuenciado provoca que el stock de artículo seriado adopte el valor 0, ya que el artículo de una orden de montaje siempre está serializado. |