| # Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000) Esta sesión muestra las asignaciones, también denominadas saldos de línea, que están definidas en el Control de línea de montaje (LAC). Las asignaciones se utilizan para definir características de proceso. Las asignaciones existen en dos niveles y se dividen en dos tipos. Los tipos difieren en su finalidad, mientras que los niveles difieren en las características que definen. Tipos Existen los tipos de asignaciones siguientes: Asignaciones no promedio: La finalidad de estas asignaciones es definir las características de proceso. Las asignaciones no promedio se utilizan para los fines siguientes: Se utilizan para definir el contenido de las órdenes. En el caso de las órdenes generadas (no congeladas), el contenido de orden se basa en la primera asignación activa no promedio. En el caso de órdenes congeladas, el contenido de orden se basa en la asignación no promedio que está en vigor cuando se congela la orden. También se utilizan para decalar el plazo de entrega durante la secuenciación. Cuando la entrega está secuenciada, se calcula el plazo de entrega de cada orden. Este plazo de entrega se basa en los tiempos de ciclo, y el tiempo de ciclo correspondiente se recupera de la asignación no promedio. Asignaciones promedio: La finalidad de estas asignaciones es definir un tiempo de ciclo promedio. LAC utiliza la asignación promedio en la planificación. La planificación en LAC se basa en el tiempo de ciclo, el calendario y el tipo de disponibilidad. Nota Un tiempo de ciclo promedio no es un promedio matemático, sino que se trata del valor que considera como el promedio adecuado para los tiempos de ciclo no promedio durante el transcurso de un día entero. Cada día debe cubrirse completamente con asignaciones promedio y no promedio. Por lo tanto, asegúrese de que para cada momento del día haya una asignación no promedio efectiva, incluso si no se realiza ningún trabajo durante una parte del día. Las asignaciones promedio se aplican automáticamente al día completo. ERP LN toma las horas del día laborable del calendario. Niveles Las asignaciones pueden existir en dos niveles. Según estos niveles, existen los tipos de asignaciones siguientes: Asignaciones de nivel de estación de línea: Estas asignaciones definen características de proceso por estación de línea. Las características de proceso definidas son: Carga de mano de obra y carga de máquina. Número de tiempos de ciclo. Equipo de trabajo. Operaciones. Asignaciones de nivel de línea: Estas asignaciones existen para una línea de montaje completa, y definen características que se aplican a toda la línea. Cada asignación de nivel de línea está vinculada a un conjunto de asignaciones de nivel de estación de línea. Por lo tanto, si selecciona otra asignación de nivel de línea, también selecciona automáticamente otro conjunto de asignaciones de nivel de estación de línea. Las asignaciones de nivel de línea tienen las características siguientes: Datos de tiempo de ciclo. Los tiempos de ciclo se basan en las operaciones realizadas en una línea. El tiempo de ciclo puede variar según el rango de tiempos que se proporciona para la asignación. Datos de tiempo de decalaje. Fecha de efectividad y fecha de vencimiento. Hora de inicio y hora de finalización. Nota Las operaciones no son visibles en el módulo Control de montaje. Sólo las asignaciones de nivel de línea pueden ser promedio o no promedio, ya que esta característica tiene en consideración el tiempo de ciclo y éste sólo se define para las asignaciones de nivel de línea, no para las asignaciones de nivel de estación de línea. Las asignaciones son sensibles a la fecha y la hora, por lo tanto, pueden aplicarse a la línea distintas características de proceso durante períodos y/o rangos de tiempo distintos. En LAC, varias características de nivel de estación de línea se definen como asignaciones distintas, como por ejemplo una asignación de trabajo y una asignación de operaciones. Temas relacionados Resumen de control de montaje Carga de estación de línea de montaje Asignación de montaje Línea de montaje Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro. Asignación El nombre de la asignación de montaje. Fecha de efectividad La primera fecha en que es válida la asignación de montaje. Si dos asignaciones de montaje son válidas en la misma fecha, la casilla de verificación Activa muestra cuál de ellas está activa. Esta casilla de verificación debe seleccionarse en LAC. Fecha de vencimiento La última fecha en que es válida la asignación de montaje. Si dos asignaciones de montaje son válidas en la misma fecha o el mismo momento, se selecciona la casilla de verificación Activa para la asignación que esté activa. Si el campo actual se deja en blanco, la asignación siempre será válida. Tiempo de ciclo El tiempo de ciclo de la asignación de montaje. Tiempo de ciclo Las unidades en que se mide el tiempo de ciclo (horas, minutos o segundos). Tiempo promedio de ciclo Un tiempo de ciclo promedio es el que es válido para un día completo. Un tiempo de ciclo no promedio es el que se utiliza para una parte del día (un turno). El principio y el final del turno se definen con los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización en esta sesión. Nota Un tiempo de ciclo promedio no es un promedio matemático, sino que se trata del valor que considera como el promedio adecuado para los tiempos de ciclo no promedio durante el transcurso de un día entero. Hay dos tipos de asignaciones, las cuales existen al mismo tiempo. La asignación promedio se utiliza para fines más generales, especialmente para definir el tiempo de ciclo promedio, mientras que la asignación no promedio tiene un rango muy específico de períodos y tiempos. El tiempo de ciclo promedio se utiliza si la casilla de verificación Tiempo promedio de ciclo de la sesión actual esta seleccionada. Asignaciones promedio: Utilizan un tiempo de ciclo promedio que se basa en los tiempos de ciclo de las asignaciones no promedio del día. LAC utiliza la asignación promedio en la planificación. La planificación en LAC se basa en el tiempo de ciclo, calendario y tipo de disponibilidad. Asignaciones no promedio: Utilizan tiempos de ciclo en función del tiempo basados en las operaciones realizadas en la línea. El tiempo de ciclo puede variar según el rango de tiempos que se proporciona para la asignación. Las asignaciones no promedio se utilizan para definir el contenido de la orden. En el caso de las órdenes generadas (no congeladas), el contenido de orden se basa en la primera asignación activa no promedio. Por lo tanto, si para un día específico tiene 6 asignaciones, sólo la primera asignación (la que se realice más temprano) se utiliza para generar el contenido de todas las órdenes planificadas para ese día. En el caso de órdenes congeladas, el contenido de orden se basa en la asignación no promedio que está en vigor cuando se congela la orden. Las asignaciones no promedio también se utilizan para decalar el plazo de entrega durante la secuenciación. Cuando la entrega está secuenciada, se calcula el plazo de entrega de cada orden. Este plazo de entrega se basa en los tiempos de ciclo, y el tiempo de ciclo correspondiente se recupera de la asignación no promedio. Ejemplo Hay dos asignaciones vinculadas a una línea de montaje. La asignación A es efectiva de las 0:00 a las 12:00 horas y tiene un tiempo de ciclo no promedio de 5 minutos. La asignación B es efectiva de las 12:00 a las 24:00 horas y tiene un tiempo de ciclo no promedio de 10 minutos. Puede definir un tiempo de ciclo promedio de 7,5 minutos para el día. Nota Debe definir un tiempo de ciclo promedio y un tiempo de ciclo no promedio para el día completo, incluidos los períodos durante los cuales no se lleva a cabo realmente ningún trabajo. ERP LN toma del calendario las horas reales para el día laborable productivo. Activa Si esta casilla de verificación está seleccionada, en la Configuración de línea de montaje (LAC), la asignación de montaje está activa actualmente. Puede seleccionar esta casilla de verificación si tiene más de un tiempo de ciclo promedio (o no promedio) definido para cualquier período. Nota En ASC, esta casilla de verificación es sólo una casilla de consulta. El valor de esta casilla de verificación sólo puede establecerse en LAC. Fecha de inicio La fecha en que la asignación es válida por primera vez. No puede especificar una hora de inicio ni una hora de finalización para una asignación promedio porque una asignación promedio se define para el día completo. Para las asignaciones no promedio, el día completo debe cubrirse con asignaciones, incluidos los períodos de tiempo en que no se lleva a cabo realmente ningún trabajo. La hora de inicio y la hora de finalización del día laborable se determinan mediante el calendario. Fecha de finalización La fecha en que la asignación deja de ser válida. No puede especificar una hora de inicio ni una hora de finalización para una asignación promedio porque una asignación promedio se define para el día completo. Para las asignaciones no promedio, el día completo debe cubrirse con asignaciones, incluidos los períodos de tiempo en que no se lleva a cabo realmente ningún trabajo. La hora de inicio y la hora de finalización del día laborable se determinan mediante el calendario. Tiempo de decalaje Este decalaje de plazo de entrega se utiliza para calcular la fecha de inicio y la fecha de finalización de una orden de montaje en el momento de generarse. El decalaje de plazo de entrega es un factor que incide en la determinación de la fecha de inicio de la necesidad de material crítica. Unidad de tiempo de decalaje Horas, minutos o segundos. Ver Elija una de las vistas siguientes para consultar las asignaciones de esta línea de montaje: Ver asignaciones actuales Ver asignaciones activas Ver todas las asignaciones Ver asignaciones actuales Haga clic para ver todas las asignaciones activas actualmente para esta línea de montaje. En una fecha y hora concretas, sólo pueden estar activas una asignación no promedio y una asignación promedio. Por lo tanto, las asignaciones mostradas están todas activas en la fecha actual pero tienen rangos de tiempo distintos, excepto para la asignación promedio que cubre el día completo. Ver asignaciones activas Haga clic para ver todas las asignaciones activas para esta línea de montaje. En una fecha y hora concretas, sólo pueden estar activas una asignación no promedio y una asignación promedio. Por lo tanto, todas las asignaciones mostradas cubren un rango de fechas/horas distinto aunque las asignaciones promedio existan simultáneamente junto con las asignaciones no promedio. Ver todas las asignaciones Haga clic para ver todas las asignaciones, activas y no activas, para esta línea de montaje. Asignaciones de estación de línea Haga clic para hacer zoom a la sesión Línea de montaje - Asignaciones y estaciones de línea (tiasc5520m000), que muestra las asignaciones de nivel de estación de línea anexas a la asignación de nivel de línea seleccionada. Esta opción no está disponible si la asignación de nivel de línea seleccionada es una asignación promedio, ya que las asignaciones de nivel de línea promedio sólo se utilizan para definir tiempos de ciclo promedio y no para definir características de proceso por estación de línea. Listar asignaciones Haga clic para hacer zoom a la sesión Listar asignaciones (tiasc5410m000) para listar las asignaciones. |