| # Calcular el tiempo de fabricación restante Cuando se ha iniciado la fabricación, el tiempo restante de fabricación se reduce gradualmente hasta que la operación ha terminado completamente. La forma en la que ERP LN calcula el tiempo restante de fabricación depende de la configuración del campo Método de cálculo de tiempo restante de fabricación en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). En este campo, puede seleccionar los métodos de cálculo siguientes: Cantidad planificada Tiempo imputado Método de cálculo: cantidad planificada Si este campo tiene el valor Cantidad planificada, ERP LN aplica la fórmula siguiente para calcular la cantidad restante de la orden: A continuación, ERP LN utiliza el valor de la cantidad restante de la orden para calcular el tiempo de fabricación, que también es el tiempo restante de fabricación. Consulte el tema relacionado para ver información detallada sobre los métodos que ERP LN aplica para calcular el tiempo de fabricación (restante). Método de cálculo: tiempo imputado Si el campo Método de cálculo de tiempo restante de fabricación tiene el valor Tiempo imputado, ERP LN realiza los pasos siguientes para calcular el tiempo restante de fabricación: Calcula las horas imputadas según la fórmula siguiente: total de horas de mano de obra + total de horas de máquina. Calcula el total de horas según la fórmula siguiente: total de horas de mano de obra planificadas + total de horas de máquina planificadas. Calcula el tiempo restante de fabricación con los valores hallados en los dos pasos anteriores: Temas relacionados Calcular los tiempos de fabricación de las operaciones |