| # Proceso de desmontaje/montaje Si efectúa el mantenimiento de un artículo, puede optar por desmontarlo. Por ejemplo, puede extraer el motor de un avión porque desea limpiarlo aparte. Las acciones que se pueden efectuar en los componentes desmontados dependen de la condición del artículo del componente. No se ejecuta ninguna actividad, el componente es apto para el servicio. Si la condición de artículo del componente es de apto para el servicio, el componente debe almacenarse en una ubicación hasta que vuelva a montarse. Puede guardar el componente en la ubicación de la orden de trabajo predeterminada. Si almacena el componente en otra ubicación, debe crear una línea de recurso de material de orden de trabajo para este componente. La línea de recurso de material de orden de trabajo debe tener el tipo de entrega Ubicación. Si crea una línea de actividad de orden de trabajo para montar el artículo, se añade una línea de recurso de material de orden de trabajo con el tipo de entrega Ubicación a la línea de actividad de la orden de trabajo. Se debe crear una orden de trabajo de seguimiento para reparar o poner a punto el componente que no es apto para el servicio. Se crea una línea de recurso de material de orden de trabajo con el tipo de entrega Orden de seguimiento para el componente desmontado. El código que identifica la orden de trabajo de seguimiento se almacena en la línea de recurso de material. Si se crea una actividad de montaje para el componente, se añade al mismo tiempo una línea de recurso de material de orden de trabajo con el tipo de entrega Orden de seguimiento a la actividad de orden de trabajo. Se sustituye el componente desmontado. También puede enviar el componente que no es apto para el servicio a un almacén para su reparación o puesta a punto. Para enviar el componente a un almacén, debe crear una línea de recurso de material de orden de trabajo con el tipo de entrega A almacén. Se crea una orden de trabajo no relacionada para reparar el componente. Si el componente que no es apto para el servicio no se puede reparar, debe retirarse. Para retirar el componente, debe crear una línea de recurso de material de orden de trabajo con el tipo de entrega Entrega para desecho. En ambos casos, se añade una línea de sustitución, que es una línea de material de recurso de orden de trabajo para un nuevo componente, a la actividad de montaje seleccionada y se lanza inmediatamente. |