| # Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) En el escenario empresarial actual, los fabricantes de equipos originales (OEM) cada vez funcionan más a escala global. Esto quiere decir que un producto terminado se puede montar en una ubicación geográfica y sus componentes se pueden montar en una o varias ubicaciones geográficas. Una vez montados los componentes, se transfieren a distintas ubicaciones, en las que se lleva a cabo el montaje final del producto terminado. Para modelar esta necesidad, puede establecer una estructura de línea de montaje divergente en ERP LN. En estructuras de línea de montaje divergentes, se puede vincular una línea de montaje a varias líneas de montaje. Ejemplo En la estructura de línea de montaje divergente, según el modelado de la figura siguiente, una línea de suministro está vinculada a varias líneas de montaje principales. En nuestro ejemplo, la línea de suministro E está vinculada a las líneas principales A y B. La línea de suministro F está vinculada a las líneas principales B y C. La línea de suministro F se encuentra en un área geográfica diferente con respecto a la línea principal B. Nota Las líneas pueden encontrarse físicamente en ubicaciones geográficas diferentes, pero están vinculadas lógicamente a una estructura de línea de montaje. Importante Se pueden modelar líneas de montaje divergentes tanto para escenarios multiplanta como para escenarios de una sola planta. En un escenario de montaje multiplanta, puede definir una estructura de línea de montaje divergente en la compañía maestra, y replicar la estructura para las demás compañías. Vincular una línea de suministro a varias líneas padre Se debe vincular una línea de suministro a líneas padre en los dos niveles siguientes: Segmento de línea Estación de línea Ejemplo El ejemplo siguiente muestra una estructura de línea de suministro divergente en la que una línea de suministro está vinculada a dos líneas padre diferentes. La línea de suministro z está vinculada a las líneas principales A y B.
A | Primera línea padre principal ( línea de montaje principal)
B | Segunda línea padre principal
Z | Línea de suministro para las líneas principales A y B
De S1A a S3A | Segmentos de línea consecutivos en la línea principal A
De L1A a L3A | Estaciones de línea consecutivas en la línea principal A
De S1Z a S2Z | Segmentos de línea consecutivos en la línea de suministro Z
De L1Z a L2Z | Estaciones de línea consecutivas en la línea de suministro Z
De S1B a S3B | Segmentos de línea consecutivos en la línea principal B
De L1B a L3B | Estaciones de línea consecutivas en la línea principal B
Triángulo invertido | Colchón
Segmento de línea En el nivel de segmento de línea, puede vincular el último segmento de línea de la línea de suministro a los segmentos de línea ubicados en distintas líneas padre. En el ejemplo anterior, el último segmento de línea (S2Z) de la línea de suministro Z puede estar vinculado a ambos segmentos de línea S3A de la línea principal A y S3B de la línea de montaje principal B.
Segmento de línea | Siguiente segmento de línea
--- | ---
Segmento S1Z | Segmento S2Z
Segmento S2Z | Segmento S3A
Segmento S2Z | Segmento S3B
Nota No se puede vincular un segmento de línea a más de un segmento de línea de la misma línea de montaje. En el ejemplo anterior, no se puede vincular el segmento S2Z de la línea de suministro Z a los dos segmentos S2A y S3A de la línea principal A. Sólo el último segmento de línea de la línea de suministro puede estar vinculado a varios segmentos siguientes que están en líneas diferentes. En el ejemplo anterior, sólo el segmento S2Z de la línea de suministro Z puede estar vinculado al segmento S3A de la línea principal A y al segmento S3B de la línea principal B. Estación de línea En el nivel de estación de línea, puede vincular la última estación de la línea de suministro a estaciones de línea ubicadas en distintas líneas padre. En el ejemplo anterior, la última estación de línea L2Z de la línea de suministro Z puede estar vinculada tanto a la estación de línea L3A de la línea principal A como a la estación L3B de la línea principal B.
Estación | Estación siguiente
--- | ---
Colchón de segmento S2Z | Estación L2Z
Estación L2Z | Estación L3A en línea principal A
Estación L2Z | Estación L3B en línea principal B
Nota No puede vincular una estación de línea a más de una estación de línea de la misma línea de montaje. En el ejemplo anterior, no puede vincular la estación de línea L2Z de la línea de suministro Z a las estaciones L2A y L3A de la línea principal A al mismo tiempo. Sólo la última estación de línea de la línea de suministro puede estar vinculada a varias estaciones de línea siguientes. En el ejemplo anterior, sólo la estación de línea L2Z de la línea de suministro Z puede estar vinculada a la estación de línea L3A de la línea principal A y a la estación de línea L3B de la línea principal B. Vincular una línea de suministro a varias líneas de suministro Puede modelar una red de líneas de suministro con los siguientes tipos de estructuras de línea de suministro: Convergente: puede vincular una línea de montaje (por ejemplo, que sirve como línea de suministro) a sólo una línea de montaje, que puede ser una línea de suministro o una línea principal. Divergente: puede vincular una línea de montaje a distintas líneas de suministro. Ejemplo Una línea de suministro vinculada a distintas líneas de montaje principales. Nota No se puede modelar una estructura de línea de montaje con operaciones de montaje paralelas. Durante la configuración de un artículo, cuando un usuario ha seleccionado un modelo de producto en el que las rutas de los submontajes se determinan basándose en la configuración del artículo principal montado (el artículo terminado montado puede utilizar, por ejemplo, la pieza X1 o la pieza X2, que son suministradas por dos líneas de montaje distintas), se permite la definición de un modelo de red de líneas de montaje que tiene líneas de montaje modeladas en paralelo. A continuación, después de la configuración, cuando se determinan las rutas, se realiza una comprobación para determinar que las rutas seleccionadas no contengan líneas de montaje que estén modeladas en paralelo. Si se encuentran líneas de montaje que estén modeladas en paralelo, el sistema indicará que la estructura de montaje específica no se puede generar. Como resultado, no se podrá crear la configuración específica. Ejemplo En este ejemplo, el artículo terminado montado Z debe contener el submontaje X1 o X2 suministrado por líneas de montaje diferentes. Operaciones de montaje en paralelo- Sólo permitidas durante la configuración de artículos
Z | Artículo terminado configurado principal ( artículo principal)
X1 o X2 | Submontajes
Y | La pieza Y se necesita para fabricar X1 o X2
C3 | Línea de suministro principal, que suministra Y a C1 y C2
C1 | Línea de suministro del artículo X1 que se entrega a la línea principal M
C2 | Línea de suministro del artículo X2 que se entrega a la línea principal M
M | Línea de montaje principal que fabrica el artículo terminado configurado Z
La figura anterior representa una estructura de línea de montaje en la que dos líneas se modelan en paralelo. Según la configuración seleccionada del artículo principal montado Z (si Z contiene X1 o X2), la línea de suministro C1 o C2 se incluye en el modelo de red de línea de montaje. No puede seleccionar más de una línea cuando las líneas están modeladas en paralelo. Si se selecciona la opción X1 durante la configuración del artículo principal Z, se excluirá la línea de montaje C2. Las rutas contienen la línea de suministro principal C3 que suministra el artículo Y a la línea de suministro C1. La línea de suministro C1 utiliza el artículo Y para fabricar el submontaje X1 que se suministra a la línea principal M. M es la línea de salida del artículo terminado Z. Esta ruta no contiene líneas de montaje paralelas. Si se selecciona la opción X2 durante la configuración del artículo principal Z, se excluirá la línea de montaje C1. Las rutas contienen la línea de suministro principal C3 que suministra el artículo Y a la línea de suministro C2. La línea de suministro C2 utiliza el artículo Y para fabricar el submontaje X2 que se suministra a la línea principal M. M es la línea de salida del artículo terminado Z. Esta ruta no contiene líneas de montaje paralelas. Importante Una línea de suministro se puede incluir o excluir del sistema sólo cuando esté seleccionada la casilla de verificación Dependiente de configuración para una línea de suministro en la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000). Para obtener más información, consulte Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Estructura divergente y Órdenes de montaje - Vínculo único La estructura de línea de suministro divergente le permite vincular una línea de suministro a varias líneas padre. Sin embargo, las órdenes de montaje de la línea de suministro deben seguir haciendo referencia a una única orden de montaje de una línea padre, en cualquier momento determinado. La línea de suministro puede suministrar un artículo a líneas padre diferentes, pero se mantiene un único vínculo de referencia entre las órdenes de montaje de la línea de suministro y las órdenes de montaje de las líneas padre. Nota Una orden de montaje individual de una línea de suministro no puede hacer referencia a varias órdenes de montaje de líneas padre diferentes. Ejemplo Consulte en la figura los números de órdenes de montaje.
Línea de montaje | Orden de montaje | Orden de montaje padre
A | Z-0-0 | <Ninguno>
B |  |
C |  |
D | Z-2-0 | Z-0-0
E | Z-1-0 | Z-0-0
F |  |
G |  |
Línea de montaje | Orden de montaje | Orden de montaje padre
A |  |
B | X -0-0 | <Ninguno>
C |  |
D |  |
E | X -1-0 | X -0-0
F | X -2-0 | X -0-0
G | X -2-1 | X -2-0
Línea de montaje | Orden de montaje | Orden de montaje padre
A |  |
B |  |
C | Y -0-0 | <Ninguno>
D |  |
E |  |
F | Y -1-0 | Y -0-0
G | Y -1-1 | Y -1-0
Temas relacionados Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas |