| # Controlador de intercambio EDI (ecedi7210m000) Utilice esta sesión para iniciar un proceso en segundo plano que lance la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para la red adecuada a intervalos regulares. Estos intervalos se basan en tiempos de conexión generados o especificados manualmente. Mientras un controlador activo está ejecutándose en segundo plano, el monitor de intercambio puede utilizarse para comprobar el estatus de la comunicación. Nota Esta sesión sólo puede ejecutarse después de haber establecido los parámetros, especificado la configuración de la conversión y cumplimentado el código y las tablas de conversión. Si un lote de mensaje se ejecuta para una red no multicompañía, el procesador de formatos EDI deberá estar activo. Observaciones Esta sesión está protegida, por lo que no podrá ejecutarse simultáneamente con sesiones que interfieran o puedan interferir con ella. Temas relacionados Usar una sesión de detalles Uso del controlador de intercambio Comunicación EDI externa Comunicación automatizada Uso de redes Niveles de mensaje EDI y formatos de archivo Especificar una fecha Usar los campos De y A Dispositivo La impresora u otro dispositivo. Dispositivo La descripción o el nombre del código. Archivo de salida La ruta de acceso del directorio y el nombre del archivo correspondientes al archivo de salida. Todas las redes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen todas las redes. Excepciones Las redes excluidas. Excepciones La descripción o el nombre del código. |