| # Frecuencias de ejecución para rutas estándar Una frecuencia de ejecución es la frecuencia con la que el transportista realiza una ruta estándar. El número que se especifica en el campo Frecuencia de ejecución de la sesión Rutas estándar (fmlbd0150m000) es el período, expresado en días, en el que se ejecuta una vez el servicio. Por ejemplo: especifique cinco si el transportista viaja por la ruta estándar una vez cada cinco días; especifique uno si el servicio se ejecuta una vez al día. Se viaja por la ruta estándar a partir de la Fecha de inicio especificada en la sesión Rutas estándar (fmlbd0150m000). Si especifica 2 en el campo Frecuencia de ejecución, la primera vez que se ejecuta el servicio es en la Fecha de inicio, y la segunda vez es dos días después de la Fecha de inicio. Nota No puede mantener frecuencias de ejecución de más de una vez al día en la sesión Rutas estándar (fmlbd0150m000). Si el servicio se ejecuta más de una vez en días concretos, puede especificar las horas de ejecución para dichos días en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). Por ejemplo, si se viaja por la ruta estándar a las 10:45 y a las 16:00 el lunes 21 de agosto de 2002, especifique 21/08/2002 10:45 y 21/08/2002 16:00 en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). También puede ejecutar la sesión Asignar fechas y horas de la ruta estándar (fmlbd0255m000) dos veces, cada una con una hora de inicio distinta. Las fechas exactas de ejecución de ruta estándar se calculan en la sesión Asignar fechas y horas de la ruta estándar (fmlbd0255m000). Si ha definido una frecuencia de ejecución de una vez cada tres días en la sesión Rutas estándar (fmlbd0150m000), puede calcular las fechas en que se ejecuta la ruta estándar. En la sesión Asignar fechas y horas de la ruta estándar (fmlbd0255m000) se especifica un rango de fechas y se inicia el proceso de cálculo. Si una ruta estándar tiene una frecuencia de más de una vez al día, también puede utilizar la sesión Asignar fechas y horas de la ruta estándar (fmlbd0255m000) para calcular las fechas y horas de ejecución. Si el servicio se ejecuta dos veces al día, por ejemplo, acceda a esta sesión dos veces; cada valor de hora debe tener el mismo rango de días, pero con una hora distinta. Una vez terminado el cálculo, las fechas resultantes se muestran en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). En esta sesión puede mantener manualmente las fechas y horas calculadas para la ruta estándar actual. Por ejemplo, puede especificar desviaciones de la frecuencia de ejecución normal en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). Por ejemplo, si la frecuencia de ejecución normal es de una vez cada tres días, y en una semana concreta el transportista realiza un viaje adicional, puede especificar la fecha del viaje adicional en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). Temas relacionados Uso de rutas estándar |