| # Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000) Utilice esta sesión para generar una secuencia de órdenes de montaje en una línea de montaje. La secuencia de órdenes se genera basándose en la combinación de línea creada en el módulo Control de montaje. Puede consultar las combinaciones de línea en la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000). Las órdenes que forman parte de la combinación de línea se secuencian mediante reglas de secuenciación. El proceso de secuencia persigue la producción de la secuencia de órdenes más eficiente. Cada vez que ERP LN realiza una ejecución de secuencia, el costo del resultado del proceso se muestra en esta sesión. Para obtener información del proceso de secuenciación, consulte Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje. Parámetros Debe configurar varios parámetros, como cuántas ejecuciones de secuencias realiza ERP LN para cada línea de montaje, en la sesión Parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4110m000). Los parámetros que defina se vinculan a una línea de montaje y son específicos de su código de inicio. Procedimiento Si desea generar secuencias de línea, debe realizar el procedimiento siguiente. El procedimiento es un esquema y no describe todas las opciones disponibles. Seleccione opciones para la secuenciación como, por ejemplo, Pedidos pendientes, Confirmar secuencia. Seleccione la línea de montaje, las fechas de salida de línea de montaje de la secuencia, los segmentos de línea y el segmento eje en la casilla Selección de secuencia. Haga clic en el botón Generar para generar una ejecución de secuencia para la selección. Los resultados se muestran en la casilla Calidad de secuencia en términos de costos. Repita el paso tres hasta que no haya mejoras significativas en el costo o hasta que esté satisfecho con el resultado. Haga clic en el botón Evaluar para imprimir un listado que muestre las combinaciones de opciones de órdenes y la secuencia de órdenes. Puede realizar hasta 25 ejecuciones. Al hacer clic en el botón Confirmar, ERP LN decala las órdenes en el nivel de segmento de línea y selecciona la casilla de verificación Decalaje necesario, que se muestra en la sesión Segmento de línea - Secuencia de línea (tiasl4500m000) para el decalaje en el nivel de estación de línea. Además, ERP LN registra todos los mensajes de error y advertencia. La calidad de cada ejecución se muestra en el cuadro de grupo Calidad de secuencia. Puede ver los resultados de las ejecuciones de secuencias anteriores o posteriores si hace clic en los botones Arriba o Abajo. Después de ejecutar esta sesión, decale las órdenes en el nivel de estación de línea de la sesión Decalar órdenes de estación de línea (tiasl4230m000). Nota La fecha de referencia se utiliza para determinar cuándo es válido el contenido de una orden. El contenido de una orden consta, entre otras cosas, de las operaciones y materiales necesarios. Por este motivo, si la fecha de salida de línea de montaje es anterior a la fecha de referencia, puede haber problemas, porque la fabricación se basa en el contenido de una orden que aún no es válida. Por ejemplo, aún no se puede fabricar una cierta característica del producto en este momento, porque las máquinas necesarias aún no están operativas. Si después de confirmar una secuencia parece que la fecha de salida de línea de montaje de una orden es anterior a la fecha de referencia de la orden, ERP LN muestra un mensaje para advertirle de este tipo de situaciones. La sesión actual genera dos secuencias: La secuencia Real, que no se puede modificar en la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). La secuencia Generado, que puede modificar en la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). Puede mostrar las secuencias generadas por la sesión actual en la sesión Segmento de línea - Secuencia de línea (tiasl4500m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Cálculo de costos de orden de montaje Posconsumo de montaje Carga de estación de línea de montaje Órdenes de montaje Opciones de secuencia Mejora local Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN sólo optimiza la secuencia para el segmento seleccionado en el campo Segmento eje. También puede seleccionar la casilla de verificación Comprobación de vecino para optimizar la secuencia de un segmento. Comprobación de vecino Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN tiene en cuenta los segmentos inmediatamente anteriores y posteriores a los segmentos especificados durante el proceso de optimización. Esto genera una secuencia que es traducible a los segmentos vecinos, lo que significa que son posibles los cambios de secuencia. Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la casilla de verificación Mejora local está seleccionada. Si está seleccionada la casilla de verificación Mejora global, ERP LN seleccionará automáticamente la casilla de verificación actual. Mejora global Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN optimiza la secuencia para todos los segmentos que haya seleccionado en esta sesión. Opciones de decalaje Pedidos pendientes Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN tiene en cuenta los pedidos pendientes al calcular el decalaje. Esto significa que la primera orden se planifica al comienzo del período que especifique en esta sesión. Tiempos reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, y ERP LN calcula el decalaje, tomará en cuenta cuándo se registró la última orden como terminada en la última estación de línea de un segmento. Cuando vuelva a ejecutar esta sesión para replanificar una secuencia de línea, ERP LN tomará en cuenta la diferencia entre la hora de finalización planificada y la hora de finalización real. Opciones de generación Confirmar secuencia Si esta casilla de verificación está seleccionada, la secuencia que ERP LN genera se confirma automáticamente. Las órdenes de la secuencia se decalan y se calculan los datos de planificación de las órdenes ASC, así como la hora de inicio y de finalización de los segmentos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede confirmar la secuencia si hace clic en el botón Confirmar, después de seleccionar el número de ejecución de una secuencia generada anteriormente. Selección de secuencia Línea de montaje La línea de montaje que desea secuenciar. Segmento eje El segmento para el que ha definido parámetros en la sesión Parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4110m000) y desde el que ERP LN inicia la generación de secuencias. Si secuencia varios segmentos, ERP LN secuenciará el segmento eje en primer lugar. A continuación, este segmento se copiará en los demás segmentos del rango y después los segmentos se secuenciarán. Si seleccionó la casilla de verificación Mejora global, éste es el segmento para el que haya definido los parámetros. Para cambiar a diferentes parámetros, especifique un segmento eje diferente en este campo. Nota Debe seleccionar cuidadosamente un segmento que sea representativo de su línea de montaje. Puede simular secuencias de línea para su línea de montaje con varios segmentos diferentes como segmento eje con el fin de ver cuál proporciona la secuencia más eficaz. Segmento de línea Un conjunto de centros de trabajo de línea de montaje consecutivos en una línea de montaje entre dos colchones. El primer colchón es el inicio del segmento y el siguiente corresponde a la primera parte del siguiente segmento. Fecha planificada de salida de línea de montaje La fecha de salida de línea de montaje real de las nuevas órdenes que se tienen en cuenta y se añaden a la secuencia en el proceso de secuencia. ERP LN siempre tiene en cuenta las órdenes secuenciadas anteriormente, independientemente del rango de fechas especificado en este campo. Calidad de secuencia Número de ejecución El número de identificación de la ejecución de secuencia. Si desea ver los resultados de otros números de ejecución, haga clic en el botón Arriba o Abajo. Costo de penalización Los costos teóricos por incumplimiento de las reglas de una línea de montaje. Convertible Indica si la secuencia se puede traducir entre los distintos segmentos de la línea de montaje. Progreso de secuencia Inicializar secuencia El valor de este campo indica si se ha inicializado una secuencia, para lo cual añade una nueva orden de montaje para la selección que realizó en esta sesión. Costo de penalización inicial Costo de penalización de la secuencia antes de que se haya producido la optimización. Secuencia seleccionada El número de ejecución de la ejecución seleccionada. Generar Genera la secuencia. Evaluar Imprime un listado que muestra las combinaciones de opciones de órdenes y la secuencia de órdenes de cada segmento del número de ejecución seleccionado. Confirmar Almacena permanentemente la secuencia de órdenes del número de ejecución seleccionado. Parámetros Inicia la sesión Parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4110m000). Mensajes Muestra mensajes de error y advertencias. Subir Haga clic para ver los resultados de una ejecución anterior. Bajar Haga clic para ver los resultados de una ejecución posterior. |