| # Ejemplos de cambio de unidades de embalaje (Artículo individual <=> Multiartículo) ERP LN sólo genera unidades de embalaje de artículo individual. La composición de unidades de embalaje multiartículo es un proceso manual. Es posible convertir una unidad de embalaje de artículo individual en una unidad de embalaje multiartículo. Al convertir una unidad de embalaje de artículo individual en una unidad de embalaje multiartículo, con frecuencia se aplica un formato de etiqueta diferente. Para obtener más detalles, consulte la Ayuda en línea de: Campo Etiquetado automático de unidad de embalaje multiartículo de la sesión Almacenes (whwmd2500m000) Campo Formato etiq. multiartículo de la sesión Unidades de embalaje (whwmd5130m000) Ejemplo Una expedición contiene dos artículos: el espejo retrovisor y el espejo exterior izquierdo de un coche. En principio, la expedición tiene dos líneas, una para el espejo retrovisor y otra para el espejo exterior izquierdo. Supongamos que hay dos maestros de artículo individual y que cada maestro tiene dos elementos individuales, lo que implica que cada unidad de embalaje padre (de artículo individual) contiene dos unidades de embalaje hijo. Esto significa que hay cuatro elementos individuales de artículo individual, es decir, hay cuatro unidades de embalaje hijo. En la tabla que figura a continuación se muestran los códigos de formato de etiqueta definidos.
Artículo de venta | Elemento individual de información de embalaje | Maestro de información de embalaje
--- | --- | ---
Espejo retrovisor | KLT1234, código de formato de etiqueta artículo individual = AAA | Palet, formato de etiqueta artículo individual = KKK, formato de etiqueta multiartículo = LLL
Espejo exterior izquierdo | KLT5678, código de formato de etiqueta artículo individual = BBB | Contenedor, formato de etiqueta artículo individual = MMM, formato de etiqueta multiartículo = NNN
Diferentes escenarios Escenario 1: Los elementos individuales que contienen los espejos exteriores izquierdos se toman manualmente del contenedor y se colocan en el palet que contiene los espejos retrovisores. Esto significa que el palet se convierte en una unidad de embalaje multiartículo. El formato de etiqueta multiartículo LLL se utiliza ahora para listar la etiqueta del palet. Los formatos de etiqueta AAA y BBB siguen utilizándose para listar las etiquetas de los elementos individuales. El formato de etiqueta multiartículo NNN del contenedor no desempeña ninguna función. Escenario 2: Ahora, en el procedimiento alternativo, los elementos individuales que contienen los espejos retrovisores se toman manualmente del palet y se colocan en el contenedor de los espejos exteriores izquierdos. Esto significa que el contenedor se convierte en una unidad de embalaje multiartículo. El formato de etiqueta multiartículo NNN se utiliza ahora para listar la etiqueta del contenedor. Los formatos de etiqueta AAA y BBB seguirán utilizándose para listar las etiquetas de los elementos individuales. El formato de etiqueta multiartículo LLL del palet no desempeña ninguna función. Escenario 3: Se crea una nueva unidad de embalaje maestra. Los elementos individuales se toman del palet y del contenedor y se colocan en la unidad de embalaje nueva. Al crear la unidad de embalaje nueva, no hay disponible ninguna definición de paquete ni ningún formato de etiqueta predeterminado. En este caso, es responsabilidad del usuario final el rellenar manualmente el código de formato de etiqueta deseado. |