| # Prioridad de orden cross-docking ERP LN asigna una prioridad a las órdenes cross-docking para un artículo. Esta prioridad indica el orden en que deben generarse las líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking. Primero se crearán líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking que tengan la mayor prioridad. A continuación, se generarán las líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking con la prioridad subsiguiente. La prioridad de una orden cross-docking se determina por la prioridad de usuario y la prioridad del sistema que, a su vez, se basa en la definición de prioridad de orden cross-docking. Nota Las definiciones de prioridad de orden cross-docking se actualizan en las sesiones siguientes: Definiciones de prioridad (whinh6120m000) Prioridades de orden cross-docking (whinh6121m000) En lugar de definiciones de prioridad de orden cross-docking, también puede usar reglas de prioridad de planificación. Para obtener más información, consulte Reglas de prioridad de planificación. Ejemplo 1 Si, en la sesión Prioridades de orden cross-docking (whinh6121m000), se han definido las prioridades siguientes:
Prioridad | Campo | Valor de campo | Clasificación
10 | Fecha/hora planificada de entrega | - | Ascendente
20 | Prioridad de orden | - | Ascendente
...y se crean tres órdenes cross-docking para las líneas de orden de salida A, B y C, la prioridad del sistema será:
Línea de orden de salida | Fecha entrega planificada | Prioridad de orden | Prioridad del sistema
A | 11 de abril de 2006 05:00:00 PM | 80 | 1
B | 12 de abril de 2006 05:00:00 PM | 9.999 | 3
Confirmado | 12 de abril de 2006 05:00:00 PM | 100 | 2
Ejemplo 2 Si, en la sesión Prioridades de orden cross-docking (whinh6121m000), se han definido las prioridades siguientes:
Prioridad | Campo | Valor de campo | Clasificación
1 | Origen de orden | Ventas | No aplicable
2 | Origen de orden | Servicio | No aplicable
3 | Origen de orden | Fabricación SFC | No aplicable
...y se crean tres órdenes cross-docking para las líneas de orden de salida A, B y C, la prioridad del sistema será:
Línea de orden de salida | Origen de orden | Prioridad del sistema
A | Ventas | 1
B | Programación de ventas | 3
Confirmado | Fabricación SFC | 2
Nota La orden cross-docking para la línea de orden de salida B recibe la prioridad más baja del sistema porque no se ha asignado ninguna prioridad al origen de la orden Programación de ventas en la definición de prioridad de orden cross-docking. Ejemplo 3 Si se añaden prioridades de usuario en el Ejemplo 1, la prioridad de orden cross-docking resultante será como se indica a continuación:
Línea de orden de salida | Fecha entrega planificada | Prioridad de orden | Prioridad del sistema | Prioridad de usuario | Prioridad de orden cross-docking
A | 11 de abril de 2006 05:00:00 PM | 80 | 1 | 2 | 3
B | 12 de abril de 2006 05:00:00 PM | 9.999 | 3 | 1 | 2
Confirmado | 12 de abril de 2006 05:00:00 PM | 100 | 2 | 1 | 1
Nota Siempre se tiene en cuenta la prioridad del usuario sobre la prioridad del sistema. Temas relacionados Restricciones de cross-docking Proceso de cross-docking Cross-docking dinámico Reglas de prioridad de planificación ¿Qué pasa si...? |