| # Políticas de mantenimiento Políticas de mantenimiento correctivo (CM) La actividad de mantenimiento que se efectúa para reparar un artículo cuando se identifica un defecto. El artículo se debe restablecer al estado técnico necesario para que cumpla su función correctamente. Los siguientes módulos admiten esta política: Gestión de llamadas Órdenes de servicio Ventas de mantenimiento Sistema de control de trabajo Mantenimiento periódico (P) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante o durante determinados momentos del período de mantenimiento. La frecuencia de mantenimiento se expresa en una unidad de tiempo. Valor de contador (CV) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante. Este intervalo se expresa en una unidad relacionada con la utilización, por ejemplo, horas de funcionamiento o kilómetros. El momento real de mantenimiento es cuando se alcanza el valor normalizado del contador. Esos momentos reales se pueden prever. Mantenimiento periódico (P) y valor de contador (CV) Puede combinar el uso de políticas periódicas de mantenimiento y de valor de contador. El mantenimiento se lleva a cabo siempre que se alcance una de las dos condiciones. El mantenimiento se efectúa en un momento determinado, a menos que se alcance un valor normalizado especificado. Ejemplo Se puede revisar un coche durante el período de garantía en dos ocasiones: a los 10.000 km o a los 6 meses, la circunstancia que se dé en primer lugar. Actividades previstas (PA) Este método se puede comparar con el valor de contador (CV). Los intervalos de mantenimiento se basan en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente) según los datos medidos anteriores (datos históricos). Este método optimiza los intervalos de mantenimiento. Los datos medidos durante el mantenimiento se pueden volver a enviar a los datos históricos. De este modo, la predicción de mantenimiento se adapta continuamente a las últimas medidas. Inspecciones (PI) Durante una inspección se lleva a cabo un conjunto de medidas para un determinado artículo. Se necesita mantenimiento cuando el valor medido de la variable dependiente de cada tipo de medida no se ajusta al valor normalizado. El mantenimiento se lleva a cabo en función del resultado de la inspección. Cada medida puede tener como resultado una actividad diferente. Los intervalos de inspección se pueden basar en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente). Política de mantenimiento preventivo (PM) Todas las actividades de mantenimiento que se efectúan antes de que el artículo no funcione adecuadamente. La finalidad es mantener el artículo en el estado técnico necesario para su correcto funcionamiento. Este módulo de Planificación de servicio y conceptos admite esta política. El mantenimiento preventivo puede dividirse en: Mantenimiento basado en uso (UBM) Mantenimiento basado en condición (CBM) Mantenimiento periódico (P) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante o durante determinados momentos del período de mantenimiento. La frecuencia de mantenimiento se expresa en una unidad de tiempo. Valor de contador (CV) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante. Este intervalo se expresa en una unidad relacionada con la utilización; por ejemplo, horas de funcionamiento o kilómetros. El momento real de mantenimiento es cuando se alcanza el valor normalizado del contador. Esos momentos reales se pueden prever. Mantenimiento periódico (P) y valor de contador (CV) Las políticas de mantenimiento periódico y de valor de contador se pueden usar combinadas. El mantenimiento se lleva a cabo siempre que se alcance una de las dos condiciones. El mantenimiento se efectúa en un momento determinado, a menos que se alcance un valor normalizado especificado. Ejemplo Se puede revisar un coche durante el período de garantía en dos ocasiones: a los 10.000 km o a los 6 meses, la circunstancia que se dé en primer lugar. Actividades previstas (PA) Este método se puede comparar con el valor de contador (CV). Los intervalos de mantenimiento se basan en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente) en base a los datos de medida anteriores (datos históricos). Este método optimiza los intervalos de mantenimiento. Los datos medidos durante el mantenimiento se pueden volver a enviar a los datos históricos. De este modo, la predicción de mantenimiento se adapta continuamente a las últimas medidas. Inspecciones (PI) Durante una inspección se lleva a cabo un conjunto de medidas para un artículo determinado. Se necesita mantenimiento cuando el valor medido de la variable dependiente de cada tipo de medida no se ajusta al valor normalizado. El mantenimiento se lleva a cabo en función del resultado de la inspección. Cada medida puede tener como resultado una actividad diferente. Los intervalos de inspección se pueden basar en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente). Mantenimiento basado en uso (UBM) El mantenimiento preventivo que tiene lugar después de un determinado período de uso, con independencia del estado del artículo en ese momento. El mantenimiento basado en uso se puede dividir en: Mantenimiento periódico (P) Valor de contador (CV) Mantenimiento periódico (P) y valor de contador (CV) Mantenimiento periódico (P) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante o durante determinados momentos del período de mantenimiento. La frecuencia de mantenimiento se expresa en una unidad de tiempo. Valor de contador (CV) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante. Este intervalo se expresa en una unidad relacionada con la utilización; por ejemplo, horas de funcionamiento o kilómetros. El momento real de mantenimiento es cuando se alcanza el valor normalizado del contador. Esos momentos reales se pueden prever. Mantenimiento periódico (P) y valor de contador (CV) Las políticas de mantenimiento periódico y de valor de contador se pueden usar combinadas. El mantenimiento se lleva a cabo siempre que se alcance una de las dos condiciones. y en un momento determinado, a menos que se alcance un valor normalizado concreto. Ejemplo Se puede revisar un coche durante el período de garantía en dos ocasiones: a los 10.000 km o a los 6 meses, la circunstancia que se dé en primer lugar. Actividades previstas (PA) Este método se puede comparar con el valor de contador (CV). Los intervalos de mantenimiento se basan en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente) según los datos medidos anteriores (datos históricos). Este método optimiza los intervalos de mantenimiento. Los datos medidos durante el mantenimiento se pueden volver a enviar a los datos históricos. De este modo, la predicción de mantenimiento se adapta continuamente a las últimas medidas. Inspecciones (PI) Durante una inspección se lleva a cabo un conjunto de medidas para un artículo determinado. Se necesita mantenimiento cuando el valor medido de la variable dependiente de cada tipo de medida no se ajusta al valor normalizado. El mantenimiento se lleva a cabo en función del resultado de la inspección. Cada medida puede tener como resultado una actividad diferente. Los intervalos de inspección se pueden basar en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente). Mantenimiento basado en condición (CBM) El mantenimiento preventivo que se efectúa si una medida necesaria ya no se ajusta al valor normalizado especificado. Por ejemplo, si un motor tiene una presión de aceite menor que el valor x, se debe emprender una acción correctora. El mantenimiento basado en condición se puede dividir en: Actividades previstas (PA) Inspecciones (PI) Mantenimiento periódico (P) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante o durante determinados momentos del período de mantenimiento. La frecuencia de mantenimiento se expresa en una unidad de tiempo. Valor de contador (CV) El mantenimiento preventivo que tiene lugar con un intervalo constante. Este intervalo se expresa en una unidad relacionada con la utilización; por ejemplo, horas de funcionamiento o kilómetros. El momento real de mantenimiento es cuando se alcanza el valor normalizado del contador. Esos momentos reales se pueden prever. Mantenimiento periódico (P) y valor de contador (CV) Puede combinar el uso de políticas periódicas de mantenimiento y de valor de contador. El mantenimiento se lleva a cabo siempre que se alcance una de las dos condiciones. y en un momento determinado, a menos que se alcance un valor normalizado concreto. Ejemplo Se puede revisar un coche durante el período de garantía en dos ocasiones: a los 10.000 km o a los 6 meses, la circunstancia que se dé en primer lugar. Actividades previstas (PA) Este método se puede comparar con el valor de contador (CV). Los intervalos de mantenimiento se basan en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente) según los datos medidos anteriores (datos históricos). Este método optimiza los intervalos de mantenimiento. Los datos medidos durante el mantenimiento se pueden volver a enviar a los datos históricos. De este modo, la predicción de mantenimiento se adapta continuamente a las últimas medidas. Inspecciones (PI) Durante una inspección se lleva a cabo un conjunto de medidas para un artículo determinado. Se necesita mantenimiento cuando el valor medido de la variable dependiente de cada tipo de medida no se ajusta al valor normalizado. El mantenimiento se lleva a cabo en función del resultado de la inspección. Cada medida puede tener como resultado una actividad diferente. Los intervalos de inspección se pueden basar en el progreso previsto del valor de una cantidad de medida determinada (variable dependiente). Temas relacionados Medidas |