| # Líneas de inspección específica de orden (qmptc0151m000) Utilice esta sesión para consultar o mantener líneas de datos de inspección específicos de orden. Por cada característica o combinación de aspecto/característica existe una línea de inspección. Los datos relativos a esta característica pueden modificarse para esta orden en cuestión. Temas relacionados Inspecciones específicas de orden Secuencia El número de secuencia de la orden. Por cada secuencia, se toman una o más muestras para probar las características. Número de línea El número que identifica la línea de orden de inspección. Aspecto Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Tipo de característica El tipo de valor medido. Unidad de característica La unidad en que se expresa la característica de un artículo, por ejemplo, metros, kilogramos. Nota Si ha seleccionado Fracción o Entero en Tipo de característica, deberá cumplimentar el campo Unidad de característica. Si ha seleccionado Opción, el campo Unidad de característica quedará vacío. Característica para algoritmo Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta característica se utiliza como variable o constante en el algoritmo de otra característica. Conjunto de opciones Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) se puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor de pH
Probar | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Nota Puede especificar un conjunto de opciones si el campo Tipo de característica está en Opción. Método El tipo de valor de característica o el modo en que éste se calcula. Algoritmo Una expresión utilizada para calcular una característica mediante otras variables o características fijas. Nota Sólo puede especificar datos en el campo Algoritmo si ha especificado Algoritmo en el campo Método. Especifique el nombre del algoritmo que se utiliza para calcular la característica. Prueba El examen o la comprobación que se efectúa en una característica. Puede vincular una o más pruebas a una característica. Zona de prueba La ubicación física donde tienen lugar las pruebas. Prueba destructiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, la prueba es destructiva y el artículo no puede utilizarse una vez que ésta se ha realizado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la prueba no es destructiva y el artículo puede utilizarse una vez que ésta se ha realizado. Tipo de resultado El tipo de resultado notificado al usuario. Unidad de prueba La unidad que se aplica a la prueba. Por ejemplo, metro, litro o kilogramo. Nota La unidad de característica es el valor predeterminado. La unidad de prueba y la unidad de característica deben tener la misma magnitud física. Secuencia de prueba La secuencia de prueba especifica la secuencia en que se prueban las características en un grupo de pruebas. Si el valor del campo Secuencia de prueba es cero, la secuencia de este aspecto/característica no es importante para la prueba. Una vez que se hayan realizado el resto de pruebas, se probará un aspecto/característica con un valor de secuencia de prueba cero. Ejemplo
| Prueba destructiva | Secuencia de prueba
Prueba 1 | No | 1
Prueba 2 | Sí | 2
Explicación: La prueba destructiva se realizará en último lugar. Nota El número de secuencia puede ser el mismo para más de una característica. En este caso, las pruebas se clasificarán por aspecto/característica, siempre que el número de secuencia no sea cero. Estándar de prueba El estándar que suele utilizarse para la prueba. Por ejemplo, un estándar DIN. Especialización Los conocimientos técnicos o la experiencia que un ingeniero necesita para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, del equipamiento específico, etc. Empleado La persona que realiza la prueba sobre esta característica. Instrumento Una herramienta que se utiliza durante las pruebas de calidad para medir determinadas características de un artículo. Ejemplo
Instrumento | acidímetro
Característica | valor de pH
Valor de característica fija Un valor de característica que se determina una vez y se compara con los resultados de prueba especificados en la sesión Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) o en la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000). Nota Este campo sólo es aplicable si el campo Método se establece en Fijo. Estándar de característica El estándar que suele utilizarse para características. Éste es un campo informativo. Por ejemplo, un estándar DIN. Valor normalizado El valor normalizado es la calidad deseada para esta característica, expresado en la unidad de la característica. Nota Este campo no es aplicable si se especifica Fijo en el campo Método u Opción en el campo Tipo de característica. Límite superior El valor de característica superior, expresado en la unidad de la característica, en que la calidad es aceptable. Nota El campo Límite superior debe ser mayor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Límite inferior El valor de característica inferior, expresado en la unidad de la característica, en que la calidad es aceptable. Nota El campo Límite inferior debe ser menor o igual que el valor que aparece en el campo Valor normalizado. Origen Un módulo o paquete integrado con el que se relaciona una orden (de inspección). Número de línea El número de la línea de orden a la que se aplica la orden de inspección. Puede ser la posición de la línea de orden de venta, la posición de la línea de orden de compra o la posición de los materiales previstos. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Debe realizarse una inspección de calidad durante o después de esta operación. Validar algoritmo Comprueba la validez de los datos de algoritmo específicos de la orden. |