| # Comunicación automatizada Determine las redes que dispondrán de comunicación automatizada y sus correspondientes intervalos de tiempo. Puede definir tantas frecuencias de conexión como necesite. La frecuencia de conexión determina el momento de inicio de la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Según las frecuencias, puede generar una lista de horas de conexión por red. En vez de tener que mantener la siguiente hora de conexión con la sesión Horas de conexión por red (ecedi0125m000), ERP puede calcular los tiempos de conexión mediante los datos definidos en la sesión Frecuencias de conexión por red (ecedi0122s000). La sesión Generar horas de conexión por red (ecedi0225m000) genera tiempos de conexión individuales. Puede consultar o modificar el resultado con la sesión Horas de conexión por red (ecedi0125m000). Temas relacionados Controlador de intercambio EDI Comunicación |