| # Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Puede utilizar un subconjunto de las líneas de suministro para el montaje del artículo principal o el artículo terminado. Por consiguiente, se pueden excluir las líneas de suministro que no se utilizan desde la estructura de red de líneas de montaje. Se pueden definir rutas para el montaje de un artículo terminado configurado a través de un subconjunto de las líneas de montaje que son parte de una estructura de línea de montaje genérica más grande. La ruta se basa en la estructura de producto del artículo principal o del artículo terminado configurado. En una situación en la que un artículo terminado configurado puede utilizar uno de los dos submontajes posibles suministrados por líneas de suministro distintas, se seleccionará una ruta apropiada o una línea de suministro basada en la estructura de producto del artículo principal o artículo terminado configurado. Nota Las operaciones y el material vinculados al subconjunto seleccionado de líneas de montaje se incluyen en los datos de orden de montaje. Las operaciones y el material que están vinculados a líneas de montaje excluidas no se incluyen en los datos de orden de montaje. Ejemplo
A | Artículo A que puede contener el artículo A1 o el artículo A2, producidos en M1
A1 | Artículo A1 fabricado por la línea S1
A2 | Artículo A2 fabricado por la línea S2
E1 | Módulo de ingeniería número uno
E2 | Módulo de ingeniería número dos
E3 | Módulo de ingeniería número tres
M1 | Línea principal número uno
S4 | Línea de suministro de la línea principal M1
S1 | Línea de suministro que suministra el artículo opcional A1 a la línea principal M1
S3 | Línea de suministro de S1
X | El artículo X es una pieza de repuesto, fabricada también por la línea S1
E4 | Módulo de ingeniería número cuatro que pertenece al artículo X
100 | Número de compañía 100
S2 | Línea de suministro que suministra el artículo opcional A2 a las líneas principales M1 y M2
M2 | Línea principal número dos
200 | Número de compañía 200
B | Artículo B que contiene A2, producido en M2
En este ejemplo, basado en la estructura de producto genérica, al configurar el artículo A, el artículo A1 o bien el artículo A2 puede convertirse en parte de la estructura de producto del artículo A. No se pueden incluir ambos, el artículo A1 y el artículo A2, dentro de una variante de producto para el artículo A. Esto implica que la línea de suministro S1 (con todas sus líneas de suministro subnivel) o bien la línea se suministro S2 (con todas sus líneas de suministro subnivel) se puede convertir en parte de los datos de orden de montaje del artículo configurado A. Para el montaje del artículo B o el artículo X, no se necesita seleccionar ninguna línea de suministro, ya que su estructura de producto genérica indica un modelo de línea de montaje fija. Por consiguiente, independientemente de la configuración del artículo B o el artículo X, todas las líneas de montaje de la estructura de montaje se incluyen en la fabricación del artículo B o el artículo X y se utilizan para ella. Nota el artículo B no forma parte de la estructura de producto genérica del artículo A. Del mismo modo, el artículo A no forma parte de la estructura de producto genérica del artículo B. El artículo X no pertenece a la estructura de producto genérica del artículo A ni del artículo B. Del mismo modo, ni el artículo A ni el artículo B pertenecen a la estructura de producto genérica del artículo X. Modelos de línea de montaje El sistema selecciona la línea de suministro apropiada en función de la estructura de producto del artículo terminado configurado. En el ejemplo, el artículo terminado configurado A puede contener el artículo A1 o bien el artículo A2, lo que implica que se puede seleccionar la línea de suministro S1 o S2. Importante Una línea de suministro sólo se puede seleccionar si la casilla de verificación Dependiente de configuración está seleccionada en la sesión Líneas de montaje (tiasl1530m000). Nota Cuando una línea de montaje es la línea de salida de un modelo de montaje, no se tiene en cuenta el parámetro Dependiente de configuración, porque una línea de salida nunca se puede excluir de los datos de orden de montaje. Importante Si modifica el parámetro Dependiente de configuración para una línea de montaje de estatus Actualizado, el estatus de línea no se restablece a Modificado y las órdenes de montaje existentes no se ven afectadas. El cambio del parámetro influye en la generación de la estructura de línea de montaje para variantes de producto o estructuras de producto modificadas o recién creadas. A continuación se muestra la configuración del parámetro Dependiente de configuración con respecto a las líneas de suministro del artículo A en el ejemplo:
Línea de montaje | Valor Dependiente de configuración
--- | ---
M1 | No (línea de salida del artículo configurable A)
M2 | No (línea de salida del artículo configurable B)
S1 | Sí (para el artículo A, S1 es una línea opcional) (Para el artículo X es una línea de salida: no se puede excluir)
S2 | Sí (para el artículo A, S2 es una línea opcional) (Para el artículo B es una línea fija: no se puede excluir)
S3 | No (dependiente de S1. Si S1 se incluye o excluye, S3 se incluye o excluye de forma automática respectivamente)
S4 | No (línea fija del artículo configurable A)
Estructura de producto y línea de suministro Como parte de la definición de estructura de producto, la exclusión de la línea de montaje no sólo se basa en el parámetro Dependiente de configuración sino también en los factores siguientes: Se debe definir una relación entre el artículo montado en la línea de suministro y la línea de suministro. El artículo montado en la línea de suministro debe estar definido en la estructura de producto genérica para el artículo terminado montado. Nota Puede utilizar la sesión Artículo configurable - Línea de montaje (tiapl2500m000) para definir la relación entre el artículo montado en la línea de suministro y la línea de suministro. Para la estructura de producto genérica del artículo configurable A de nuestro ejemplo, se deben definir las siguientes relaciones:
Artículo configurable | Línea de montaje
--- | ---
Artículo A | M1
Artículo A1 | S1
Artículo A2 | S2
En el ejemplo, aunque la selección de línea de suministro no se aplica a los artículos configurables B y X, se deben definir las siguientes relaciones para determinar correctamente los datos de orden de montaje para estos artículos:
Artículo configurable | Línea de montaje
--- | ---
Artículo B | M2
Artículo X | S1
Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas |