| # Unidad preconfigurada - Variables de proceso (tirou1114m000) Utilice esta sesión para crear el valor objetivo de una variable de proceso específica del cliente vinculando la variable de proceso a una unidad preconfigurada. Una variable de proceso es una de las características de una microruta y se utiliza para establecer valores o ajustes para un producto. Puede utilizar esta sesión en la ficha Unidad preconfigurada - Variables de proceso de la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Ejemplo Una de los valores de un proyector es la distancia. Durante el proceso de venta, el cliente debe especificar el valor de distancia requerida de un proyector. El valor de distancia estándar es 10 metros, que se define en la variable de proceso DISTANCIA. En la sesión Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000), puede definir que para una de las operaciones se liste un valor objetivo de 10,0 metros en los documentos de la orden de fabricación. No obstante, para una orden de venta específica con la unidad preconfigurada 4567, un cliente desea un valor de distancia de 15 metros. Este valor debe especificarse en la sesión Unidad preconfigurada - Variables de proceso (tirou1114m000): Unidad preconfigurada: 4567 Variable de proceso: DISTANCIA Valor objetivo: 15.0 Esta definición anula el valor de distancia de 10 metros cuando se genera una orden de fabricación para la unidad preconfigurada 4567. En el documento de orden de fabricación, se lista una opción de distancia de 15 metros. Vinculación de variables de proceso y unidades preconfiguradas Definir los valores de las variables de proceso deseadas por el cliente forma parte del proceso de ventas. No se supone que el personal de venta deba tener conocimientos detallados de rutas y estructuras. Al configurar unidades preconfiguradas, puede definir variables de proceso para una unidad preconfigurada en la ficha Unidad preconfigurada - Variables de proceso de la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Si se crea la orden de fabricación para la unidad preconfigurada, el valor objetivo estándar para una variable de proceso se sustituye por el valor definido en la sesión Unidad preconfigurada - Variables de proceso (tirou1114m000). Además, cuando se listan documentos de orden de fabricación, se sustituye el valor objetivo estándar. En consecuencia, se reflejan los cambios que se han realizado después de crear órdenes de fabricación y antes de listar documentos de orden. Nota Deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones: Si define un nuevo valor objetivo en la sesión Unidad preconfigurada - Variables de proceso (tirou1114m000), este valor sustituye a los valores objetivo existentes para una unidad preconfigurada específica. Respecto al ejemplo anterior: si define un valor objetivo de DISTANCIA, se sustituyen los valores objetivo de todas las variables de proceso DISTANCIA de todas las órdenes de fabricación para la unidad preconfigurada 4567, para cualquier artículo. Si define un valor objetivo para una variable de proceso específica en la sesión Unidad preconfigurada - Variables de proceso (tirou1114m000) pero la variable de proceso no se define en la ruta, en ésta no se mostrará ni la variable de proceso ni, en consecuencia, el valor objetivo recién creado. En este caso, ERP LN desconocerá para qué artículo u operación se deberá mostrar la variable de proceso. Siempre pueden especificarse cambios en los valores objetivo de la sesión Unidad preconfigurada - Variables de proceso (tirou1114m000), pero sólo se tienen en cuenta si el estatus de la orden de fabricación es Planificado o Programado. Si una orden de fabricación tiene una distribución de más de una unidad preconfigurada, se sustituye el valor objetivo existente si: La unidad preconfigurada especificada está en la distribución. La variable de proceso especificada se utiliza en la microruta. Si para distintas unidades preconfiguradas de una distribución específica de órdenes de fabricación se define cada vez otro valor objetivo para la misma variable de proceso, el resultado es imprevisible. Puede utilizarse cualquiera de los valores objetivo, ya que sólo existe una ruta, incluso si la orden de fabricación tiene una distribución. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades Microruta Configurar una microruta Unidad preconfigurada Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Configuración preparada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se seleccionan todas las necesidades para el artículo con unidad preconfigurada. Variable de proceso Una configuración o un valor de entrada relacionado con una máquina, una herramienta o una calidad de proceso que resulta importante para llevar a cabo una operación o una fase de operación. Por ejemplo, profundidad y velocidad de corte y temperatura. Desviación expresada en Cómo se expresa la desviación del valor objetivo, como Absoluto o como Porcentaje. Valor predeterminado Este campo tiene un valor predeterminado que toma del campo Desviación expresada en de la sesión Variables de proceso (tirou0105m000). Valor objetivo El valor objetivo de la variable de proceso. Límite de control superior El límite de control superior de la variable de proceso que se expresa como valor absoluto o como porcentaje. Absoluto Si el límite de control superior se expresa como valor absoluto, se define el valor con el que puede excederse el valor objetivo de la variable de proceso. Por ejemplo, si el valor objetivo es 30 y el límite de control superior no debe exceder 33, aparece 33 en este campo. Porcentaje Si el límite de control superior se expresa como porcentaje, se define el porcentaje con el que puede excederse el valor objetivo de la variable de proceso. Por ejemplo, si el valor objetivo es 30 y el límite de control superior no debe exceder 33, aparece 10% en este campo. Límite de control inferior El límite de control inferior de la variable de proceso, que se expresa como valor absoluto o como porcentaje. Absoluto Si el límite de control inferior se expresa como un valor absoluto, se define el valor mínimo en que el valor de entrada de la variable de proceso puede ser inferior al valor objetivo. Por ejemplo, si el valor objetivo es 30 y el límite de control inferior no debe exceder 27, se especifica 27 en este campo. Porcentaje Si el límite de control inferior se expresa como porcentaje, se define el porcentaje en que el valor de entrada de la variable de proceso puede ser inferior al valor objetivo. Por ejemplo, si el valor objetivo es 30 y el límite de control inferior no debe exceder 27, aparece 10% en este campo. |