| # Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) Utilice esta sesión para especificar los datos de prueba reales tras haber medido un artículo de muestra. Los datos de prueba se utilizan para aceptar o rechazar una cantidad basada en los resultados de muestreo. Cada muestra probada se clasifica como Satisfactorio o Deficiente. Si existen planos, puede utilizar los botones Plano para consultar: Cómo se prueba un artículo (botón Plano de prueba). Qué aspecto tiene la característica (Plano de característica). Qué aspecto tiene el artículo (Plano de artículo). Utilice el botón Evaluar algoritmo para calcular el valor de la característica de algoritmo a partir de los datos de otras características. No puede modificar los resultados calculados. Sólo puede aplicar esta opción a las órdenes con estatus Activa. Temas relacionados Inspecciones estándar Orden de inspección El código de la orden de inspección. Orden de inspección El estatus de línea de orden indica el estatus actual de la línea de inspección. El estatus se cambia en varias sesiones: Líneas de orden de inspección (qmptc1101m000) (libre) Listar órdenes de inspección (qmptc1400m000) (listada) Datos de prueba de la muestra (qmptc1115m000) (activa) Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) (activa) Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) (terminada) Muestra Una pequeña cantidad que se extrae de la cantidad total (orden) y que representa la calidad de la cantidad de la orden. Aspecto Una parte de un artículo. Por ejemplo, un tornillo puede tener los aspectos cabeza y rosca. Un aspecto puede tener una o más características. Por ejemplo, una cabeza puede tener diámetro y longitud, y una rosca puede tener diámetro y color. Número de línea La posición en la estructura en la que debe realizarse una inspección de calidad determinada. Característica Una referencia a una cualidad particular o rasgo distintivo de un artículo o de una parte/componente de un artículo. Por ejemplo, diámetro, longitud, peso. Tipo de característica El tipo de valor medido. Número de serie Un número de identificación que ERP LN genera para distinguir entre las diferentes medidas que puede realizar en una cantidad de muestra. El número de medidas depende de la cantidad de prueba. Ejemplo
Cantidad de muestra | 100 piezas
Cantidad de muestra | 20 piezas
Explicación: Necesita realizar 5 pruebas de 20 unidades para obtener una cantidad de muestra de 100 unidades (100/20=5). En consecuencia, se generarán 5 líneas de prueba, cada una con un número de serie unívoco. Nota El número total de números de serie no puede exceder el valor de la cantidad de muestra dividida por la cantidad de prueba. Fecha de prueba La fecha en la que se realiza la prueba. La fecha predeterminada es la fecha actual. Unidad de prueba La unidad que se aplica a la prueba. Por ejemplo, metro, litro o kilogramo. Nota La unidad de característica es el valor predeterminado. La unidad de prueba y la unidad de característica deben tener la misma magnitud física. Valor de medida El resultado de la prueba. Especifique un valor numérico si selecciona Cuantitativo en el campo Tipo de resultado y el campo Tipo de característica no se ha establecido en Opción. Si se especifica un algoritmo para la línea de orden de inspección, éste calculará el valor numérico. Nota No puede modificar el resultado de la prueba. Conjunto de opciones Un grupo de valores posibles de una característica. Por cada valor (opción) se puede indicar si es aceptable o no. Las opciones azul y rojo forman un conjunto de opciones. Ejemplo
Característica | valor de pH
Probar | prueba de tornasol
Opciones | azul = aceptable
rojo = no aceptable
Nota Puede especificar un conjunto de opciones si el campo Tipo de característica está en Opción. Opción La opción encontrada. Nota En función de lo que especifique en el campo Tipo de opción en la sesión Opciones (qmptc0114m000), la opción es Aceptable o No aceptable. Resultado El resultado de la inspección. Nota ERP LN genera automáticamente un valor en este campo, en función de los límites de calidad definidos en la sesión ID de calidad - Características (qmptc0115m000) y en la sesión Opciones (qmptc0114m000). Zona de prueba La ubicación física donde tienen lugar las pruebas. Empleado El empleado que ha ejecutado la prueba para esta característica. Instrumento El instrumento predeterminado que mide la característica. Resultado general El resultado global de la inspección, por orden, muestra o número de serie. Nota ERP LN genera automáticamente el valor de este campo, en función de los límites de calidad definidos en la sesión ID de calidad - Características (qmptc0115m000) y/o en la sesión Opciones (qmptc0114m000). Resultado Artículo En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples. También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Evaluar algoritmo Si selecciona Crear líneas de datos de prueba, no se crearán líneas de prueba para características de algoritmo. Cuando selecciona Evaluar algoritmo, el valor de la característica de algoritmo se calculará a partir de los datos de otras características. No puede modificar los resultados calculados. Sólo puede aplicar esta opción a órdenes con el estatus Activa. Plano de artículo Si existen planos, puede utilizar este botón para consultar qué aspecto tiene un artículo. Alternar estatus Activo/Completo Si selecciona Alternar estatus Activo/Completo en el menú Aplicación, cambiará entre el estatus de línea Activa y el estatus de línea Terminada. Si esta opción se utiliza para una característica de algoritmo, el estatus de las líneas de las variables (características) también cambiará a Terminada. Condiciones: La cantidad total de muestras es igual al tamaño de muestra Los datos de inspección se especifican para todas las muestras definidas para esta línea de orden El estatus de una línea de orden de inspección sólo puede volver a Activa si el estatus de inspección no es aún Terminada. Crear líneas de datos de prueba Si selecciona Crear líneas de datos de prueba en el menú Aplicación, se generarán datos de prueba a partir de la cantidad de prueba (consulte la sesión Muestras de orden de inspección (qmptc1110m000)). Ejemplo
Cantidad de muestra | 100 piezas
Cantidad de muestra | 20 piezas
Explicación: Necesita realizar 5 pruebas de 20 unidades para obtener una cantidad de muestra de 100 unidades (100/20=5). En consecuencia, se generarán 5 líneas de prueba. |