| # Dimensiones de la unidad de embalaje, ejemplo E En este ejemplo se muestra cómo se calculan en ERP LN las dimensiones de las unidades de embalaje con artículos de embalaje externos cuyas unidades de embalaje hijo tienen artículos de embalaje internos de distintos tipos. Ejemplo La unidad de embalaje padre tiene un artículo de embalaje externo definido por el usuario denominado Palet. La unidad de embalaje padre tiene un nivel hijo que consta de 25 unidades de embalaje hijo. Cinco unidades de embalaje hijo tienen un artículo de embalaje interno definido por el usuario denominado Caja A, y 20 unidades de embalaje hijo tienen el artículo de embalaje interno definido por el usuario Caja B. Las dimensiones de los artículos de embalaje individuales de la unidad de embalaje son:
Dimensiones | Palet | Caja A | Caja B
--- | --- | --- | ---
Ancho | 1 m | 0,5 m | 0,25 m
Longitud | 1 m | 0,5 m | 0,4 m
Alto | 0,2 m | 0,5 m | 0,3 m
Superficie | 1 m2 | 0,25 m2 | 0,1 m2
Volumen | 0,2 m3 | 0,125 m3 | 0,03 m3
Utilizando las dimensiones del ejemplo anterior, las dimensiones del padre con las unidades de embalaje hijo son: Ancho El ancho de la unidad de embalaje padre es igual al ancho del artículo de embalaje externo Palet, 1 m. Longitud La profundidad de la unidad de embalaje padre es igual a la profundidad del artículo de embalaje externo Palet, 1 m. Alto La altura de la unidad de embalaje padre es de 1,825 m. Las áreas de superficie del palet y las cajas determinan si las cajas se deben apilar para que encajen en el palet. El valor del campo Alto de la sesión Unidades de embalaje (whwmd5130m000) muestra la altura de las cajas apiladas de los dos tipos más la altura del palet. Si el palet contiene artículos de embalaje internos o artículos de diferentes alturas, ERP LN utiliza las áreas de superficie agregadas de ambos tipos de caja, el área de superficie del palet y la altura de la caja o artículo con la mayor altura para determinar las dimensiones de la unidad de embalaje. ERP LN calcula la altura de la unidad de embalaje como se indica a continuación: Divide la superficie agregada de los artículos de embalaje internos, al margen del tipo de artículo de embalaje, por la superficie del artículo de embalaje externo. Multiplica el resultado por la altura del artículo de embalaje interno con la mayor altura. Añade el resultado del paso 2 a la altura del artículo de embalaje externo. La superficie agregada de la Caja A es 5 * 0,25 = 1,25. La superficie agregada de la Caja B es 20 * 0,1 = 2. La superficie agregada de la Caja A y la Caja B es 1,25 + 2 = 3,25. El área de superficie del palet es de 1 m2. 3,25 / 1 = 3,25. En este ejemplo, la altura de la Caja A es 0,5, que es mayor que la altura 0,3 de la Caja B. Por tanto, se debe multiplicar 3,25 por 0,5, cuyo resultado es 1,625. Finalmente, este resultado se suma a la altura del palet: 1,625 + 0,2 = 1,825. Peso El peso bruto es el peso agregado de los artículos incluidos en las unidades de embalaje hijo y el peso agregado de los artículos de embalaje externos del padre y los artículos de embalaje internos (de cualquier tipo) de las unidades de embalaje hijo. El peso neto es el peso agregado de los artículos incluidos en las unidades de embalaje hijo. |