| # Procedimiento de comprobación de CTP Una comprobación de la capacidad comprometible (CTP) completa consta de las fases siguientes: Determinar el nivel apropiado de la comprobación de ATP estándar y de las comprobaciones de CTP ampliadas (CTP de familia). Realizar una comprobación de ATP estándar. Realizar una comprobación de CTP ampliada. Realizar una comprobación de ATP por canal. Los parámetros de CTP de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) determinan las comprobaciones que ERP LN efectúa realmente. En la sesión Gestión de ATP (tdsls4899m000) puede inhabilitar temporalmente una o varias de estas comprobaciones. Nota Para ejecutar una comprobación de CTP completa, el artículo no necesita ningún plan maestro de artículo. Si incluye una comprobación de capacidad CTP, son necesarios los planes maestros de recurso. A corto plazo (es decir, en el horizonte para órdenes), ERP LN basa la comprobación de CTP en los datos de ruta y los datos de estructura. A largo plazo (es decir, fuera del horizonte para órdenes), ERP LN basa la comprobación de CTP en la estructura de capacidades críticas y la estructura de materiales críticos. Fase 1: determinar el nivel apropiado para comprobación ATP estándar y comprobaciones CTP ampliadas Si está habilitada la CTP de familia para el artículo de planificación, ERP LN comprueba si la fecha para la que debe calcularse la CTP está incluida en el inicio de horizonte de CTP de familia: Si la fecha es anterior al inicio de horizonte de CTP de familia, el cálculo CTP se realiza para el propio artículo. Si la fecha está dentro del inicio de horizonte de CTP de familia, el cálculo de CTP se ejecuta para el artículo de familia especificado en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). (Para este artículo de familia también se tienen en cuenta los parámetros de CTP, de modo que la comprobación de CTP se pueda redirigir a otro artículo.) Fase 2: comprobación de ATP ERP LN comprueba la ATP acumulada del artículo. Fase 3: Comprobación de CTP ampliada Si la ATP encontrada en la fase 2 no es suficiente, ERP LN podrá ejecutar una comprobación de CTP ampliada, en función de los parámetros de CTP para el artículo de planificación. Esta comprobación puede ser: Una comprobación de CTP de componente. Una comprobación de capacidad CTP. Una combinación de comprobación de capacidad CTP y de CTP de componente. Una comprobación de CTP de componente puede ser multinivel e implicar varios niveles de BCM (depende de los parámetros de cada componente implicado). Fase 4: Comprobación de ATP por canal Si la ATP por canal está habilitada para un artículo de planificación y éste se va a vender a un partner en un canal determinado, ERP LN también ejecuta una comprobación de ATP por canal. El valor resultante se compara con el resultado de las fases 2 y 3 (la comprobación de ATP/CTP normal) y el menor de esos valores se emplea como el valor de CTP final. Ejemplo gráfico Considere la situación siguiente: El artículo A se produce en el recurso (crítico) R, y usa C como componente (crítico). Ha habilitado comprobaciones de CTP de componente y comprobaciones de capacidad CTP. No ha seleccionado la casilla de verificación CTP de artículo de familia ni ATP por canal para el artículo A en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Para el artículo C sólo se habilitan las comprobaciones de ATP estándar. ERP LN realiza el siguiente procedimiento cuando especifica una orden de venta para el artículo A: ERP LN comprueba la ATP del artículo A, que es una comprobación ATP estándar. La cantidad solicitada no se puede cubrir completamente con el valor ATP del artículo A. ERP LN comprueba la capacidad CTP del recurso R para ver si puede satisfacer la insuficiencia del artículo A aumentando la fabricación. ERP LN comprueba la ATP del artículo de componente C, para ver si el artículo A se puede fabricar. Técnicamente, se trata de otra comprobación de ATP estándar. Ejemplo: Comprobación de CTP Unos archivadores se fabrican prensando láminas de metal con la forma correcta en una prensa de planchas. La prensa y la chapa son críticos en CTP. Para el archivador, se han habilitado las comprobaciones de CTP de componente y de capacidad CTP. La CTP de familia y la ATP por canal no se utilizan. Suponga que recibe una orden para 450 archivadores con un vencimiento en la semana 6. Datos de fabricación: Para fabricar un archivador se necesita una plancha metálica. Prensar una plancha emplea 0,1 horas de la capacidad de la prensa. Después de la operación de prensado, se necesita una semana más para terminar el archivador (el decalaje del plazo de entrega son cinco días laborables). Datos de ATP/CTP acumulados:
| Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
Archivador | 25 | 150 | 150
Plancha metálica | 300 | 550 | 800
Prensa | 0 hrs | 25 hrs | 60 hrs
La CTP se comprueba según el procedimiento siguiente: En primer lugar, ERP LN usa el stock disponible de archivadores en la semana 6 (150 unidades). La cantidad restante (300 unidades) debe fabricarse adicionalmente al plan de fabricación. La fabricación de 300 archivadores requiere una capacidad de 30 horas en la semana número 5. La capacidad disponible es de sólo 25 horas. (La capacidad disponible se acumula desde la fecha actual hasta la semana 5). Sólo puede producir 250 archivadores a tiempo, suponiendo que los componentes críticos estén disponibles. Los componentes y la capacidad pueden estar disponibles, pero es posible que el planificador responsable se vea obligado a redistribuir órdenes que también requieren capacidad del recurso implicado para que la capacidad esté disponible en el momento necesario. La fabricación de 300 archivadores requiere que haya disponible 300 planchas metálicas en la semana 5. La tabla muestra que esto no supone un problema. La conclusión de la comprobación de CTP es: Puede comprometer 400 (150 + 300) archivadores en la semana 6. Temas relacionados Capacidad comprometible, resumen Tipos de comprobaciones ATP y CTP Aplicación de comprobaciones CTP |