| # Uso del controlador de intercambio Según los tiempos de conexión generados o especificados manualmente, el controlador de intercambio iniciará la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) a intervalos regulares para la red adecuada. El controlador de intercambio se activa como proceso en segundo plano. El controlador de intercambio puede activarse para todas las redes o excluir redes individuales. Mientras el controlador activo se ejecuta en segundo plano, puede utilizar el monitor de intercambios para comprobar el estatus de comunicación de cada red. A diferencia del módulo Tareas en BAAN Herramientas del Sistema, las tareas pendientes (tiempos de conexión) de todas las redes se muestran en una misma pantalla. El monitor de intercambio sólo mostrará las tareas pendientes para el día en curso. Una vez finalizada una tarea, se elimina de la lista. Al alcanzar una de las horas de conexión para una de las redes, ERP inicia la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para dicha red. El monitor de intercambio mostrará qué redes están activas en el momento de iniciar el monitor (el estatus de la comunicación será Activa) y qué actividad se está llevando a cabo concretamente en la red (puede consultarse bajo el estatus Actividad). Temas relacionados Comunicación de red de EDI externo Comunicación |